**Portada**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA**

**CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS**

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas.

**Título del Proyecto de Investigación:**

**SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN AULA DE CLASES**

**Autores:**

**Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano**

**Michael Jordan Yánez Moreira**

**Director de Proyecto de Investigación:**

**Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, M.Sc.**

**Quevedo – Los Ríos - Ecuador**

**2020**

# **DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS**

Los adscritos, Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano y Michael Jordan Yánez Moreira, declaran que la investigación aquí descrita es de nuestra autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | f. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano** |  | **Michael Jordan Yánez Moreira** |
| **C.I.: 1205328089** |  | **C.I.: 1205675372** |



# **CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

El suscrito, Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que los estudiantes Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano y Michael Jordan Yánez Moreira, realizaron el Proyecto de Investigación de grado titulado SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN AULA DE CLASES, previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, MSc.**

**DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**




# **CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO**

El suscrito, Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa MSc, Director del Proyecto de Investigación.

**CERTIFICO**

Que los Srs., Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano y Michael Jordan Yánez Moreira, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas autores del proyecto de investigación SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN AULA DE CLASES ha pasado por el proceso de revisión del documento en el sistema Urkund obteniendo el 4% de plagio.

Dando cumplimiento a lo que estipula el reglamento, dando fe de lo actuado

Quevedo, 17 de noviembre del 2020

**Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, MSc.**

**DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

**FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA**

**CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS**

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

# **Certificado de aprobación por Tribunal de Sustentación**

**Título:**

SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN AULA DE CLASES

Presentado al Consejo Directivo como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas

Aprobado por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**  Ing. Iván Jaramillo Chuqui, Msc. | | |
|  | | |
| **MIEMBRO DEL TRIBUNAL**  Lcdo. Amilkar Puris Cáceres, PhD |  | **MIEMBRO DEL TRIBUNAL**  Ing. Nestor Salinas Buestán, Msc. |

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2020

# **AGRADECIMIENTO**

Al creador de todas las cosas, a Dios por darme la fuerza necesaria para no claudicar en ningún momento y permitirme seguir cosechando triunfos a lo largo de mi vida profesional.

De manera especial a mi Director de Tesis, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, por su valioso y desinteresado asesoramiento durante la elaboración de este proyecto de investigación, quien me ha guiado en el proceso. Es cierto, no ha sido fácil; sin embargo, gracias a su ayuda, hemos podido completar el objetivo.

A todos mis catedráticos, quienes se han tomado el arduo trabajo de transmitirme sus diversos conocimientos, especialmente del campo y de los temas que corresponden a mi profesión.

A mis docentes que me han dado consejos como formadores, especialmente al Ing. Amilkar Puris Cáceres, Lcda. Inés Bajaña Mendieta, Ing. Raúl Hernández Palacios, Ing. Marisol Vélez Aguilar, Ing. Fabricio Marcillo Vera, quienes han sabido encaminarme por el camino correcto, y quien me ha ofrecido sabios conocimientos para lograr mis metas y lo que me proponga.

A mi compañero de fórmula, Michael Yánez Moreira, por compartir junto conmigo esta experiencia, que después de arduo trabajo y buena comunicación se logró lo esperado.

A mis amigos y compañeros de la carrera, por la compañía y los buenos momentos vividos, que hicieron que la vida universitaria fuera más liviana.

A los que quedaron en el tintero, no por mala intención, sino por mala memoria.

Finalmente, en estas líneas quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta investigación y que de alguna manera estuvieron conmigo en los momentos difíciles, alegres, y tristes. Estas palabras son para ustedes.

A todos muchas gracias.

***Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano***

De carácter personal a la Universidad por darme la bienvenida al mundo del aprendizaje, y ofrecerme cada una de las oportunidades académicas, que antes de esto no pensaba toparme con ellas, cada una de ellas con dificultades, sin importar lo que fuere, aprovecharlas al máximo.

A todos mis preciados docentes, que de forma imparcial compartieron su conocimiento con paciencia y consideración con arduo trabajo, y sobre todo con el mayor respeto posible, aconsejándome de una forma u otra las mejores decisiones que me llevasen a alcanzar esta meta.

A mi estimado compañero, Jonathan Villafuerte Solórzano, por permitirme compartir esta experiencia, que después de arduo trabajo y buena comunicación se logró lo esperado.

A todos mis compañeros y amigos de la carrera y universidad, por las buenas instancias que hemos compartido.

Definitivamente doy gracias a Dios por permitirme estar en este momento, a todas las personas que han caminado a mi lado, sin importar los momentos difíciles que se han dado, permitirme culminar esta etapa, mi agradecimiento es para ustedes.

A cada uno de ustedes, muchas gracias.

***Michael Jordán Yánez Moreira***

# **DEDICATORIA**

A mi madre, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional sin importar nuestras diferencias de opiniones; que ha sabido formarme con buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles.

A mi padre, a pesar de nuestra distancia física, siento que estás conmigo siempre y aunque nos faltaron muchas cosas por vivir juntos, sé que este momento hubiera sido tan especial para ti como lo es para mí.

A mi hermana, que con su amor me han enseñado a salir adelante. Gracias por su paciencia, gracias por preocuparse por su hermano, gracias por compartir sus vidas; pero, sobre todo, gracias por estar en otro momento tan importante en mi vida.

A María Fernández Coello, una de mis valiosas amistades, quien ha sido mi mano derecha durante este tiempo; te agradezco por tu desinteresada ayuda, por brindarme una mano cuando siempre lo necesité, por aportar considerablemente en mi proyecto. Te agradezco no solo por la ayuda brindada, sino por los buenos momentos que hemos compartido.

A todas las personas especiales que de una u otra manera me han brindado su apoyo, consejos y “buenas vibras” para poder completar esta meta; cuya buena disposición aportó un granito de arena en la realización y culminación de mi carrera académica, la cual no habría sido la misma sin ellos, no habría gozado de tantos triunfos, alegrías, satisfacciones, tristezas y decepciones. Su presencia ha constituido el mayor aporte en esta etapa de mi vida, cuyos recuerdos perdurarán en mí como la savia en el árbol que crece fuerte y seguro.

Y claro, a la vida por permitirme llegar a este punto, fin de una etapa más, pero comienzo de otra nueva que viviré con mayor intensidad; llevando conmigo buenas y malas experiencias que contribuirán a mi formación personal.

***Jonathan Stalin Villafuerte Solórzano***

A mi familia, por estar presente en todo momento, siendo el pilar más importante, mi padre, dándome carácter y su apoyo incondicional, sin importar las adversidades que se han presentado, con sus consejos constantes, me han permitido ser la persona que soy el día de hoy.

A mi madre por su cariño incondicional, demostrándome cada día que una madre daría lo que fuese por sus hijos, impartiéndome su afecto y comprensión que me ayudasen a sobrellevar los problemas y dificultades que se han presentado a lo largo de este trayecto de la vida.

A mi hermano por ser principalmente mi amigo, que, sin importar los problemas y momentos difíciles vividos, hemos estado unidos, sin importar nada.

A cada una de las personas cercanas, familiares, amigos, que me han brindado su apoyo incondicional, con sus consejos e incentivos, para poder cumplir esta meta; la culminación de esta etapa dará inicio a otra; la etapa profesional, que tomare con la mayor responsabilidad y dedicación posible.

***Michael Jordán Yánez Moreira***

# **RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES**

El IoT permite la interconexión de dispositivos eléctricos y electrónicos a una red de Internet, los mismos que se comunican para brindar un mejor estilo de vida a quienes lo usan, observando desde un punto de vista técnico, es un conjunto de sensores que envían señales a dispositivos conectados a redes fijas e inalámbricas. Las edificaciones son las que más concurren a este tipo de tecnologías, y con ello hacerlas innovadoras, por tal motivo, en acciones de modernizar las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, se implementó un “Sistema Basado en Internet de las Cosas para la Gestión de los Recursos de un Aula Clases”. El objetivo es intercomunicar los dispositivos electrónicos y eléctricos de un espacio determinado, otorgando un control total de encendido y apagado de los artefactos a la persona autorizada que debe realizar autenticación para acceder al curso. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó Test-Driven Development Methodology for IoTS (TDDM4IoTS), que permitió desarrollar el sistema compuesto por el hardware, complementado por el Sistema basado en IoT compuesto de microcontroladores, ordenadores de placa simple y conexión de la red eléctrica del espacio determinado; y, el software que consiste en una aplicación móvil para el control total de estos dispositivos eléctricos y electrónicos. Añadiendo características digitales académicas útiles para el docente como registrar su asistencia y la de sus estudiantes, obtener el control de los dispositivos eléctricos y electrónicos, consultar asistencias, solicitar permisos temporales de acceso a un curso, entre otros. Para la autenticación se incorporó reconocimiento facial permitiendo la apertura automática de cerraduras, siempre y cuando el docente tenga asignado horario y asignaturas al aula de clases que desea acceder; y, con ello disminuyó el tiempo de espera por parte del docente para que una tercera persona le ayude con esta actividad.

*Palabras claves: Internet de las Cosas, autenticación, reconocimiento facial, domótica.*

# **ABSTRACT AND KEYWORDS**

IoT allows the interconnection of electrical and electronic devices to an Internet network, the same ones that communicate to provide a better lifestyle for those who use it, observing from a technical point of view, is a set of sensors that send signals to devices connected to fixed and wireless networks. The buildings are the ones that most attend this type of technologies, and thus make them innovative, for this reason, in actions to modernize the facilities of the State Technical University of Quevedo, a "Internet of Things Based System for the Management of The Resources of a Classroom Classes" was implemented. The objective is to intercommunicate the electronic and electrical devices of a given space, giving full control of the on and off of the artifacts to the authorized person who must perform authentication to access the course. Test-Driven Development Methodology for IoTS (TDDM4IoTS) was used to carry out this research, which enabled the development of the hardware-composite system, complemented by the IoT-based system composed of microcontrollers, single board computers, and power grid connection of the given space; and, the software that consists of a mobile application for the total control of these electrical and electronic devices. Adding digital academic features useful to the teacher such as registering their attendance and that of their students, gaining control of electrical and electronic devices, consulting assistance, requesting temporary permits to access a course, among others. For authentication, facial recognition was incorporated allowing the automatic opening of locks, as long as the teacher has assigned schedule and subjects to the classroom that he wants to access; and thus, decreased the waiting time on the part of the teacher for a third person to help him with this activity.

*Keywords: Internet of Things, authentication, facial recognition, domotic.*

**Tabla de contenido**

[Portada i](#_Toc56541717)

[Declaración de autoría y cesión de derechos. ii](#_Toc56541718)

[certificación de culminación del proyecto de investigación. iii](#_Toc56541719)

[Certificado del reporte de la herramienta de prevención de coincidencia y/o plagio académico. iv](#_Toc56541720)

[Certificado de aprobación por Tribunal de Sustentación v](#_Toc56541721)

[Agradecimiento vi](#_Toc56541722)

[Dedicatoria viii](#_Toc56541723)

[Resumen Ejecutivo Y Palabras Claves x](#_Toc56541724)

[Abstract and keywords xi](#_Toc56541725)

[Código Dublin xxii](#_Toc56541726)

Tabla de contenido…………………………………………………………………………xii

[INTRODUCCIÓN. 1](#_Toc56541727)

[CAPÍTULO I 3](#_Toc56541728)

[CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 3](#_Toc56541729)

[1.1. Problema de investigación. 3](#_Toc56541730)

[1.1.1. Planteamiento del problema. 3](#_Toc56541731)

[1.1.2. Diagnóstico del problema. 4](#_Toc56541732)

[1.1.3. Formulación del problema. 5](#_Toc56541733)

[1.1.4. Sistematización. 5](#_Toc56541734)

[1.2. Objetivos. 5](#_Toc56541735)

[1.2.1. Objetivo general. 5](#_Toc56541736)

[1.2.2. Objetivos específicos. 5](#_Toc56541737)

[1.3. Justificación. 6](#_Toc56541738)

[CAPÍTULO II 8](#_Toc56541739)

[FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 8](#_Toc56541740)

[2.1. Marco conceptual. 8](#_Toc56541741)

[2.1.1. Internet de las Cosas (IoT). 8](#_Toc56541742)

[2.1.1.1. Arquitectura de IoT 8](#_Toc56541743)

[2.1.1.2. Comunicación IoT 10](#_Toc56541744)

[2.1.1.3. Utilidades de IoT 11](#_Toc56541745)

[2.1.2. Tecnologías de construcción inteligentes (Smart Building Technologies). 13](#_Toc56541746)

[2.1.3. Sensores y actuadores. 15](#_Toc56541747)

[2.1.4. Sistemas HVAC. 19](#_Toc56541748)

[2.1.5. Aplicaciones distribuidas. 19](#_Toc56541749)

[2.1.6. Servicios Web. 19](#_Toc56541750)

[2.1.7. RESTful Web Services. 20](#_Toc56541751)

[2.1.8. Programación en Arduino. 21](#_Toc56541752)

[2.1.9. Aplicaciones Móviles. 22](#_Toc56541753)

[2.1.10. Proceso de diseño y desarrollo de una Aplicación Móvil. 23](#_Toc56541754)

[2.1.11. Tipos de aplicaciones móviles. 24](#_Toc56541755)

[2.1.11.1. Aplicaciones Nativas. 24](#_Toc56541756)

[2.1.11.2. Aplicaciones Web. 24](#_Toc56541757)

[2.1.11.3. Aplicaciones Hibridas. 24](#_Toc56541758)

[2.2. Marco referencial. 25](#_Toc56541759)

[CAPÍTULO III 28](#_Toc56541760)

[METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 28](#_Toc56541761)

[3.1. Localización. 28](#_Toc56541762)

[3.2. Tipos de investigación. 28](#_Toc56541763)

[3.2.1. Investigación bibliográfica. 28](#_Toc56541764)

[3.2.2. Investigación de campo. 28](#_Toc56541765)

[3.2.3. Investigación proyectiva. 28](#_Toc56541766)

[3.2.4. Investigación explorativa. 29](#_Toc56541767)

[3.3. Métodos de investigación. 29](#_Toc56541768)

[3.3.1. Método descriptivo. 29](#_Toc56541769)

[3.3.2. Método inductivo. 29](#_Toc56541770)

[3.3.3. Método deductivo. 29](#_Toc56541771)

[3.3.4. Método analítico. 29](#_Toc56541772)

[3.4. Fuentes de recopilación de la información. 30](#_Toc56541773)

[3.4.1. Fuentes primarias. 30](#_Toc56541774)

[3.4.2. Fuentes secundarias. 30](#_Toc56541775)

[3.5. Instrumento de investigación. 30](#_Toc56541776)

[3.5.1. Observación Directa. 30](#_Toc56541777)

[3.6. Método de desarrollo. 30](#_Toc56541778)

[3.7. Recursos humanos y materiales. 35](#_Toc56541779)

[3.7.1. Talento humano. 35](#_Toc56541780)

[3.7.2. Equipo de Trabajo. 35](#_Toc56541781)

[3.7.3. Recursos de software. 36](#_Toc56541782)

[3.7.4. Recursos de Hardware. 36](#_Toc56541783)

[3.7.5. Materiales de oficina. 37](#_Toc56541784)

[CAPÍTULO IV 38](#_Toc56541785)

[RESULTADOS Y DISCUSIÓN 38](#_Toc56541786)

[4.1. Resultados de la metodología. 38](#_Toc56541788)

[4.1.1. Análisis preliminar. 38](#_Toc56541789)

[4.1.1.1. (a) Análisis de requerimientos. 38](#_Toc56541790)

[4.1.1.2. (b) Análisis de tecnología. 39](#_Toc56541791)

[4.1.1.3. (c) Análisis del medio ambiente. 42](#_Toc56541792)

[4.1.1.4. (d) Análisis de viabilidad. 43](#_Toc56541793)

[4.1.2. Diseño de la capa tecnológica. 43](#_Toc56541794)

[4.1.3. Análisis detallado de los requisitos. 48](#_Toc56541795)

[4.1.4. Generación y adaptación de modelo. 75](#_Toc56541796)

[4.1.5. Generación de pruebas. 78](#_Toc56541797)

[4.1.6. Generación de software. 104](#_Toc56541798)

[4.1.7. Refinamiento del modelo. 109](#_Toc56541799)

[4.1.8. Refinamiento del software. 109](#_Toc56541800)

[4.1.9. Despliegue de software y hardware. 109](#_Toc56541801)

[4.1.9.1. Interfaces. 109](#_Toc56541802)

[4.1.9.2. Sistema eléctrico – domótico 112](#_Toc56541803)

[4.1.10. Evaluación de los resultados. 114](#_Toc56541804)

[4.1.11. Mantenimiento. 121](#_Toc56541805)

[4.2. Alcances y limitaciones. 122](#_Toc56541806)

[4.2.1. Alcances. 122](#_Toc56541807)

[4.2.2. Limitaciones. 122](#_Toc56541808)

[CAPÍTULO V 124](#_Toc56541809)

[CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 124](#_Toc56541810)

[5.1. Conclusiones 122](#_Toc56541812)

[5.2. Recomendaciones 123](#_Toc56541813)

[CAPÍTULO VI 124](#_Toc56541814)

[BIBLIOGRAFÍA 124](#_Toc56541815)

[CAPÍTULO VII 129](#_Toc56541816)

[ANEXOS 130](#_Toc56541817)

**ÍNDICE DE TABLAS**

[Tabla 1. Recursos de software utilizados 36](#_Toc58550201)

[Tabla 2. Recursos de hardware utilizados 37](#_Toc58550202)

[Tabla 3. Materiales de oficina utilizados 37](#_Toc58550203)

[Tabla 4. Herramientas de software utilizadas. 39](#_Toc58550204)

[Tabla 5. Recursos de hardware utilizados. 40](#_Toc58550205)

[Tabla 6. Hardware de terceros contratados. 42](#_Toc58550206)

[Tabla 7. CU01 – Ingresar al sistema 49](#_Toc58550207)

[Tabla 8. CU02 – Solicitar accesos físicos temporales 51](#_Toc58550208)

[Tabla 9. CU03 – Acceder a cursos temporales 53](#_Toc58550209)

[Tabla 10. CU04 – Registrar asistencia de estudiantes 55](#_Toc58550210)

[Tabla 11. CU5 – Autenticar el acceso físico 58](#_Toc58550211)

[Tabla 12. CU6 – Acceder al aula de clases 60](#_Toc58550212)

[Tabla 13. CU07 – Registrar Fotografías 62](#_Toc58550213)

[Tabla 14. CU08 – Cambiar contraseña 64](#_Toc58550214)

[Tabla 15. CU09 – Controlar los dispositivos interconectados 66](#_Toc58550215)

[Tabla 16. CU10 – Autorizar accesos físicos temporales 70](#_Toc58550216)

[Tabla 17. CU11 – Confirmar asistencia por biometría 72](#_Toc58550217)

[Tabla 18. Descripción de la entidad Asignaturas 78](#_Toc58550218)

[Tabla 19. Descripción de las relaciones de la entidad Asignaturas 78](#_Toc58550219)

[Tabla 20. Descripción de la entidad AsignaturaXModulo 79](#_Toc58550220)

[Tabla 21. Descripción de las relaciones de la entidad AsignaturaXModulo 79](#_Toc58550221)

[Tabla 22. Descripción de la entidad Asistencias 80](#_Toc58550222)

[Tabla 23. Descripción de las relaciones de la entidad Asistencias 80](#_Toc58550223)

[Tabla 24. Descripción de la entidad Biometria 80](#_Toc58550224)

[Tabla 25. Descripción de las relaciones de la entidad Biometria 81](#_Toc58550225)

[Tabla 26 . Descripción de la entidad Carreras 81](#_Toc58550226)

[Tabla 27. Descripción de las relaciones de la entidad Carreras 81](#_Toc58550227)

[Tabla 28. Descripción de la entidad Credenciales 81](#_Toc58550228)

[Tabla 29. Descripción de las relaciones de la entidad Credenciales 82](#_Toc58550229)

[Tabla 30. Descripción de la entidad Facultades 82](#_Toc58550230)

[Tabla 31. Descripción de las relaciones de la entidad Facultades 82](#_Toc58550231)

[Tabla 32. Descripción de la entidad Fotografias 82](#_Toc58550232)

[Tabla 33. Descripción de las relaciones de la entidad Fotografias 83](#_Toc58550233)

[Tabla 34. Descripción de la entidad Horarios 83](#_Toc58550234)

[Tabla 35. Descripción de las relaciones de la entidad Horarios 83](#_Toc58550235)

[Tabla 36. Descripción de la entidad Paralelos 84](#_Toc58550236)

[Tabla 37. Descripción de las relaciones de la entidad Paralelos 84](#_Toc58550237)

[Tabla 38. Descripción de la entidad PeriodosLectivos 84](#_Toc58550238)

[Tabla 39. Descripción de las relaciones de la entidad PeriodosLectivos 85](#_Toc58550239)

[Tabla 40. Descripción de la entidad PermisosTemporales 85](#_Toc58550240)

[Tabla 41. Descripción de las relaciones de la entidad PermisosTemporales 86](#_Toc58550241)

[Tabla 42. Descripción de la entidad Personas 86](#_Toc58550242)

[Tabla 43. Descripción de las relaciones de la entidad Personas 87](#_Toc58550243)

[Tabla 44. Descripción de la entidad PersonaXAsignaturaModulo 87](#_Toc58550244)

[Tabla 45. Descripción de las relaciones de la entidad PersonaXAsignaturaModulo 88](#_Toc58550245)

[Tabla 46. Descripción de la entidad Dispositivos 88](#_Toc58550246)

[Tabla 47. Descripción de las relaciones de la entidad Dispositivos 89](#_Toc58550247)

[Tabla 48. Resultados cuantitativos de la generación de pruebas 90](#_Toc58550248)

[Tabla 49. Resultados de pruebas de bluetooth 96](#_Toc58550249)

[Tabla 50. Resultados de pruebas de encendido y apagado de luces 97](#_Toc58550250)

[Tabla 51. Resultados de pruebas de encendido y apagado de aire acondicionado 98](#_Toc58550251)

[Tabla 52. Resultados de pruebas de encendido y apagado de proyector 99](#_Toc58550252)

[Tabla 53. Resultados de pruebas de abrir cerradura de la puerta 100](#_Toc58550253)

[Tabla 54. Resultados de pruebas de lectura de tarjetas RFID 101](#_Toc58550254)

[Tabla 55. Resultados de pruebas de lectura de huellas digitales 102](#_Toc58550255)

[Tabla 56. Resultados de pruebas de fotografías del docente 103](#_Toc58550256)

[Tabla 57. Resultados de pruebas de fotografías del docente 104](#_Toc58550257)

[Tabla 58. Resultados de la generación de software 104](#_Toc58550258)

[Tabla 59. Comparación de los algoritmos de reconocimiento facial 108](#_Toc58550259)

[Tabla 60. Pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil 114](#_Toc58550260)

[Tabla 61. Pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico 117](#_Toc58550261)

[Tabla 62. Resultados de las pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico 119](#_Toc58550262)

[Tabla 63. Resultados de las pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil 120](#_Toc58550263)

[Tabla 64. Programación de las tareas de mantenimiento 121](#_Toc58550264)

**ÍNDICE DE FIGURAS**

[Figura 1. Elementos básicos del proceso MBCx 13](#_Toc58550155)

[Figura 2. Elementos Smart Buildings 14](#_Toc58550156)

[Figura 3. Tarjeta de desarrollo Arduino Uno 22](#_Toc58550157)

[Figura 4. Montaje del Raspberry Pi 25](#_Toc58550158)

[Figura 5. Prototipo de hardware de nodo de aula: (a) fuera (b) dentro 25](#_Toc58550159)

[Figura 6. Sistema de gestión de enseñanza basado en IoT 26](#_Toc58550160)

[Figura 7. Diagrama lógico de lectura de WiRF 27](#_Toc58550161)

[Figura 8. Arquitectura por capas del sistema 27](#_Toc58550162)

[Figura 9. Fases del ciclo de vida de TDDM4IoTS 31](#_Toc58550163)

[Figura 10. Proceso de LBPH Face Recognizer 46](#_Toc58550164)

[Figura 11. Procesos del Raspberry Pi 46](#_Toc58550165)

[Figura 12. Esquema del sistema basado en IoT desarrollado en Fritzing 47](#_Toc58550166)

[Figura 13. Diagrama de casos de uso 48](#_Toc58550167)

[Figura 14. Diagrama de despliegue 75](#_Toc58550168)

[Figura 15. Diagrama de clases 76](#_Toc58550169)

[Figura 16. Diagrama lógico de base de datos 77](#_Toc58550170)

[Figura 17. Diagrama de Bloques del Sistema Basado en IoT 89](#_Toc58550171)

[Figura 18. Prueba de encendido/apagado bombillas de luces 93](#_Toc58550172)

[Figura 19. Prueba Apagado Total 94](#_Toc58550173)

[Figura 20. Prueba de encendido/apagado de proyector 94](#_Toc58550174)

[Figura 21. Prueba de encendido de A/C 95](#_Toc58550175)

[Figura 22. Prueba de apagado de A/C 95](#_Toc58550176)

[Figura 23. Ejecución de código Arduino 96](#_Toc58550177)

[Figura 24. Resultados de pruebas de bluetooth 97](#_Toc58550178)

[Figura 25. Resultados de pruebas de encendido y apagado de luces 98](#_Toc58550179)

[Figura 26. Resultados de pruebas de encendido y apagado de aire acondicionado 99](#_Toc58550180)

[Figura 27. Resultados de pruebas de encendido y apagado de proyector 100](#_Toc58550181)

[Figura 28. Resultados de pruebas de abrir cerradura de la puerta 101](#_Toc58550182)

[Figura 29. Resultados de pruebas de lectura de tarjetas RFID 102](#_Toc58550183)

[Figura 30. Resultados de pruebas de lectura de huellas digitales 103](#_Toc58550184)

[Figura 31. Configuración de puertos para los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH) 110](#_Toc58550185)

[Figura 32. Configuración de la comunicación con el puerto serie 110](#_Toc58550186)

[Figura 33. Obtención de autenticación por biometría 111](#_Toc58550187)

[Figura 34. Configuración de encendido y apagado de los ETH 112](#_Toc58550188)

[Figura 35. Sistema eléctrico – domótico 113](#_Toc58550189)

[Figura 36. Resultados de las pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico 119](#_Toc58550190)

[Figura 38. Resultados de las pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil 120](#_Toc58550191)

**ÍNDICE DE ANEXOS**

[Anexo 1. Solicitud de autorización de uso y modificación del aula de clases. 130](#_Toc58550192)

[Anexo 2. Autorización para utilización y modificaciones del aula de clases. 131](#_Toc58550193)

[Anexo 3. Factura del contrato con electricista. 132](#_Toc58550194)

[Anexo 4. Información de consumo eléctrico de la UTEQ 132](#_Toc58550195)

[Anexo 5. Diagrama físico de base de datos basado en Postgres 133](#_Toc58550196)

[Anexo 6. Instalación de chapa eléctrica y adecuación de conexiones eléctricas 133](#_Toc58550197)

[Anexo 7. Código en pyton: Clase extractImagesFromServer 134](#_Toc58550198)

[Anexo 8. Código en pyton: Clase entrenamiento 134](#_Toc58550199)

[Anexo 9. Código en pyton: Clase thread 135](#_Toc58550200)

# **CÓDIGO DUBLIN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | SISTEMA BASADO EN INTERNET DE LAS COSAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE UN AULA DE CLASES | | | |
| Autores: | Villafuerte Solórzano, Jonathan Stalin; Yánez Moreira, Michael Jordan | | | |
| Palabras clave: | *Internet de las Cosas* | *autenticación* | *reconocimiento facial* | *domótica* |
| Fecha de publicación: |  | | | |
| Director del proyecto: | Guerrero Ulloa, Gleiston Ciceron | | | |
| Editorial: | Quevedo: UTEQ, 2020 | | | |
| Resumen: | Resumen. - El IoT permite la interconexión de dispositivos eléctricos y electrónicos a una red de Internet, los mismos que se comunican para brindar un mejor estilo de vida a quienes lo usan, observando desde un punto de vista técnico, es un conjunto de sensores que envían señales a dispositivos conectados a redes fijas e inalámbricas. Las edificaciones son las que más concurren a este tipo de tecnologías, y con ello hacerlas innovadoras, por tal motivo, en acciones de modernizar las instalaciones de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, se implementó un “Sistema Basado en Internet de las Cosas para la Gestión de los Recursos de un Aula Clases”. El objetivo es intercomunicar los dispositivos electrónicos y eléctricos de un espacio determinado, otorgando un control total de encendido y apagado de los artefactos a la persona autorizada que debe realizar autenticación para acceder al curso. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó Test-Driven Development Methodology for IoTS (TDDM4IoTS), que permitió desarrollar el sistema compuesto por el hardware, complementado por el Sistema basado en IoT compuesto de microcontroladores, ordenadores de placa simple y conexión de la red eléctrica del espacio determinado; y, el software que consiste en una aplicación móvil para el control total de estos dispositivos eléctricos y electrónicos. Añadiendo características digitales académicas útiles para el docente como registrar su asistencia y la de sus estudiantes, obtener el control de los dispositivos eléctricos y electrónicos, consultar asistencias, solicitar permisos temporales de acceso a un curso, entre otros. Para la autenticación se incorporó reconocimiento facial permitiendo la apertura automática de cerraduras, siempre y cuando el docente tenga asignado horario y asignaturas al aula de clases que desea acceder; y, con ello disminuyó el tiempo de espera por parte del docente para que una tercera persona le ayude con esta actividad.  **Abstract. - IoT allows the interconnection of electrical and electronic devices to an Internet network, the same ones that communicate to provide a better lifestyle for those who use it, observing from a technical point of view, is a set of sensors that send signals to devices connected to fixed and wireless networks. The buildings are the ones that most attend this type of technologies, and thus make them innovative, for this reason, in actions to modernize the facilities of the State Technical University of Quevedo, a "Internet of Things Based System for the Management of The Resources of a Classroom Classes" was implemented. The objective is to intercommunicate the electronic and electrical devices of a given space, giving full control of the on and off of the artifacts to the authorized person who must perform authentication to access the course. Test-Driven Development Methodology for IoTS (TDDM4IoTS) was used to carry out this research, which enabled the development of the hardware-composite system, complemented by the IoT-based system composed of microcontrollers, single board computers, and power grid connection of the given space; and, the software that consists of a mobile application for the total control of these electrical and electronic devices. Adding digital academic features useful to the teacher such as registering their attendance and that of their students, gaining control of electrical and electronic devices, consulting assistance, requesting temporary permits to access a course, among others. For authentication, facial recognition was incorporated allowing the automatic opening of locks, as long as the teacher has assigned schedule and subjects to the classroom that he wants to access; and thus, decreased the waiting time on the part of the teacher for a third person to help him with this activity.** | | | |
| Descripción: | 121 hojas: dimensiones, 210 x 297 mm + CD-ROM | | | |
| URI: |  | | | |

**Introducción**

El internet de las cosas (*Internet of Things: IoT*) es un tema importante dentro de la tecnología; y, se implementa en una amplia gama de productos, sistemas y sensores en red como lo propuso Kevin Ashton [1], uno de los pioneros en esta novedosa paradigma tecnológico que tiene como objetivo ofrecer nuevas capacidades a los dispositivos electrónicos. El término IoT se propuso inicialmente para referirse a objetos conectados interoperables identificables de forma única con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) [2]; en donde, el uso de esta tecnología en combinación de otras áreas han permito la automatización de algunas actividades diarias.

Atzori, demuestra que cualquier contribución en el avance de IoT es necesariamente el resultado de actividades sinérgicas realizadas en diferentes campos del conocimiento, como las telecomunicaciones, la informática, la electrónica [3]; con ello permitiendo que algunas acciones humanas se realicen automáticamente, con solo realizar una autenticación y/o presionar un botón. Se puede mencionar que la automatización está teniendo un crecimiento significativo en los últimos años, al mecanizar muchas de las actividades, por ejemplo, abrir y cerrar puertas, encender y apagar luces, abrir ventanas, minimizar el consumo de energía de los dispositivos electrónicos, entre otros [4].

Chan y su grupo de investigación propusieron un prototipo de Internet de las Cosas, el cual representaba una alternativa viable para el Instituto Tecnológico de Celaya, en donde se plantearon como objetivo cumplir con las pautas establecidas que permiten la automatización de los dispositivos electrónicos disponibles; y de forma indirecta, contribuyeron con el ahorro de consumo de energía eléctrica, el mismo que fue aplicado en el control de los horarios de encendido y apagado, el problema general que se produjo al ejecutar este proyecto, según mencionaron los autores, se debe a que las personas aun no contienen la confianza necesaria y a la vez la carencia de infraestructura que genera dificultades en la interconexión de los dispositivos [5].

Con lo mencionado en el párrafo anterior, podemos apreciar que los autores no han hecho hincapié en el funcionamiento de los artefactos según exista presencia de personas en el lugar. Por lo que en el presente documento proponemos un sistema que controle los equipos eléctricos y electrónicos que se van a encontrar interconectados; y, el control del acceso según la eventualidad de un momento determinado, al igual de una aplicación móvil para el control del mismo, así como de otras actividades académicas como el control de asistencias de las personas autorizadas a utilizar dicho espacio.

El objetivo que se pretende lograr con esta implementación se resume en que estos objetos intercomunicados dentro de un espacio determinado, sean capaces de poder encenderse y apagarse al existir la presencia de personas y las condiciones lo requieran. Con ello contribuir a reducir el consumo de energía eléctrica, por los artefactos que se encuentran vinculados.

En este proyecto se implementó un prototipo de un sistema basado en IoT. La utilización de esta tecnología ha generado, que los edificios en los cuales su infraestructura es innovadora, incorporen sistemas que los convierten en Smart Building, los cuales permiten controlar y automatizar equipos electromecánicos utilizados para brindar servicios. Con este sistema será posible el control de factores como la iluminación y la temperatura, los mismos que se adaptan a las necesidades situacionales de un ambiente determinado.

El sistema propuesto nos permite controlar la iluminación (encendido y apagado de las luces) si existe la presencia de personas en el lugar, controlar el encendido y apagado de los equipos que se encuentren en el lugar. Como caso de estudio, se aplicará en una de las áreas de aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI) perteneciente a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Este prototipo, cuenta con funcionalidades de acuerdo a los requerimientos, contribuyendo en la mejora de la gestión energética de la UTEQ.

Se debe mencionar, que con la automatización mencionada a través del IoT, se limita a las acciones que esta toma, de acuerdo al software desarrollado que nos permite el control sobre los objetos interconectados proporcionando a la persona que se encuentra en un aula de clases el control hacia los mismos y de esta manera tomar acciones de encendido y apagado de los dispositivos eléctricos y electrónicos, como el de tomar asistencia a los estudiantes.

# **CAPÍTULO I**

# **CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

* 1. **Problema de investigación.**

### **Planteamiento del problema.**

El uso de equipos electrónicos es indispensable en los Espacios de Trabajo o del Hogar (ETH). La persona que requiere hacer uso de uno de los espacios de trabajo debe llevar consigo las llaves para dar acceso al ETH, el mando (control remoto) de los equipos electrónicos (proyectores, aires acondicionados) de estos ETH, debido a que la persona que requiera utilizarlo debe darse el tiempo para habilitarlos. Para evitar este inconveniente, en la mayor parte de los casos contratan el personal de servicios quien es el encargado de mantener disponibles y encendidos estos recursos; los mismos a que se le asignan la mayor parte de salas en donde se encuentren estos elementos, en ocasiones estas personas a las que se les han asignado no se encuentran disponible, ocasionando retraso para acceder a estos electrodomésticos u objetos, conllevando al malestar comentado anteriormente y otras desventajas en las actividades que debe realizar la persona autorizada.

Dentro de las desventajas, tomando de referencia el caso del docente por ser el área de estudio, se debe mencionar que existe un retraso al momento de registrar asistencia a los estudiantes presentes debido a que inicialmente deben esperar que la persona encargada realice la apertura del salón de clases; y, posterior realizar el respectivo ingreso de las personas, finalmente el catedrático puede habilitar los diversos equipos electrónicos y eléctricos que se encuentran disponible. Además, en la FCI existen cincuenta y seis aulas de clases que están a cargo de cuatro conserjes, de los cuales dos trabajan en la jornada matutina (07H00 – 15H00); y, dos en la jornada vespertina (15H00 – 22H00). El personal de servicios inicia su jornada de trabajo 07H00 para realizar la limpieza y estar atentos a la culminación de los periodos y si los salones están desocupados deben de constatar que todos los equipos electrónicos (aire acondicionado, proyector, etc.) se encuentren apagados.

Para evitar el inconveniente del calor en los ambientes de clases, en muchas ocasiones optan por mantener encendido estos acondicionadores de aire, lo que ocasiona que se produzca un consumo innecesario de energía eléctrica, traduciéndose en un incremento de los valores de pago por consumo de energía eléctrica dentro del espacio físico en donde se encuentran ubicados. Además de lo expuesto, se debe mencionar que en ciertas ocasiones, con esta acción de mantener encendido genera el desgaste del equipo al no existir un descanso electrónico del mismo, generando fallas, reparaciones o reemplazos por uno nuevo [6].

### **Diagnóstico del problema.**

Como se mencionó en el apartado anterior, existen dos conserjes disponibles para habilitar los cursos, lo que muestra que, al existir poco personal de servicio, en muchas ocasiones no se abastecen para realizar el inicio de clases (primera jornada: 07H30). Debido a esto la apertura de las aulas de clases causa incomodidad en los docentes y estudiantes, porque deben esperar la apertura de las puertas, para iniciar las clases. El existir dos conserjes en cada sección que se encargan de mantener las aulas de clases disponibles para los docentes proporciona una desventaja, ya que el FCI cuenta con tres plantas altas, una planta baja, con un alrededor de 60 aulas aproximadamente, conllevando a un retardo en el cierre y/o apertura del aula; al igual, de constatar que los diversos equipos electrónicos se encuentren deshabilitados y disponibles para la siguiente hora de clases.

Cabe mencionar, que el Sistema de Gestión Académico (SGA) actualmente registra las actividades de clases diarias que imparte un docente, pero no controla el acceso autorizado del aula respectiva en donde se impartirá un tema de clase. El control actual de asistencia a los estudiantes causa cierta incomodidad en los docentes debido a que se pierde tiempo en este proceso, ya que el catedrático debe ingresar a la página web y registrar las asistencias en el SGA, lo que toma aproximadamente unos 10 minutos, ocasionando que el tiempo designado a las actividades planificadas se reduzca, deteniendo el plan académico donde algunos casos se debe identificar el registro de asistencia por día o los atrasos de los estudiantes.

Por lo general, el personal del servicio, al ser un horario continuo de clases optan por mantener el aire acondicionado encendido, generando que el ambiente se torne muy frio y posterior a este, se incomode el espacio físico al no poder controlar la temperatura del aula de clases; o en su efecto, el aula está habilitada; y, el aire acondicionado está apagado y el personal de limpieza desconoce el estado de encendido o apagado, ocasionando que el ambiente de clases sea caluroso, ya que el control remoto se encuentra bajo su custodia. Caso similar sucede con las luces en las aulas de clases sin que exista alguna persona realizando una actividad académica, los aparatos electrónicos proveen cierta comodidad tanto a estudiantes como docentes, sin embargo, al no poder manipularlos libremente causa cierta molestia en la jornada de clases.

### **Formulación del problema.**

¿Cómo gestionar los recursos electrónicos disponibles en un ambiente de clase de la FCI?

### **Sistematización.**

* ¿Cómo ajustar el prototipo para que una persona autorizada puede acceder a un ambiente de clase?
* ¿Cómo reducir los inconvenientes en la habilitación de los equipos eléctricos y electrónicos disponibles en un ambiente de clase?
* ¿Qué herramienta se puede desarrollar para manipular el uso de los equipos eléctricos y electrónicos disponibles en un ambiente de clase?
  1. **Objetivos.**

### **Objetivo general.**

Desarrollar el prototipo de un sistema basado en IoT que permita interconectar los artefactos para el control de los dispositivos eléctricos y electrónicos en un ambiente de clase de la FCI.

### **Objetivos específicos.**

* Diseñar un prototipo de sistema basado en IoT con acceso a un ambiente de clase por personas autorizadas utilizando reconocimiento facial.
* Interconectar los equipos eléctricos y electrónicos disponibles en un ambiente de clase para la habilitación por parte de la persona autorizada.
* Desarrollar una aplicación móvil que permita la manipulación de los equipos eléctricos y electrónicos disponibles en un ambiente de clase.
  1. **Justificación.**

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han trasformado en un instrumento indispensable para la utilización de servicios que se conectan a una red de comunicaciones; y con ello evolucionando IoT como una innovación tecnológica que permite transformar nuestros objetos cotidianos en “objetos inteligentes”. IoT permite crear sistemas que transforman los objetos físicos en objetos digitales, permitiendo mantenerlos conectados, transmitiendo y recibiendo información para facilitar la toma de decisiones.

En este documento proponemos un prototipo de un sistema basado en IoT para la gestión de recursos de un aula de clases. Este sistema es beneficioso para controlar los dispositivos electrónicos disponibles en un espacio determinado y al mismo tiempo ahorrar costos de consumo energético a organizaciones, empresas y hogares. En el sistema propuesto están presentes algunos sensores/actuadores que permiten capturar datos y actuar frente a un factor como la iluminación, climatización, entre otros, lo que lo hace un enfoque innovador en la actualidad, debido a que la intercomunicación entre los equipos electrónicos, eléctricos u otros objetos disponibles, permitiendo convertir al espacio físico donde se sitúan, en un espacio inteligente e independiente.

Las Instituciones de Educación Superior del Estado en el Ecuador efectúan un consumo mensual promedio de 178719 kWh de energía eléctrica [7] en aulas de clases que no tienen el sistema propuesto, particularmente la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en el Campus Central consume 209603 kWh en un mes de trabajo normal; y, como todas las IES, es una institución que no cuenta con un sistema de control de dispositivos en los ETH, especialmente por ser entidades de beneficio público.

En el desarrollo del prototipo del sistema se requiere que haga un manejo individual y a su vez en conjunto de los dispositivos electrónicos y eléctricos que están presentes en el ETH donde se encuentren. Un ejemplo clásico de aplicación se da en aulas de clases u oficinas de empresas, en donde existen inconvenientes al utilizar los recursos eléctricos y electrónicos (luces, aires acondicionados, proyectores, etc.). Para lo cual el sistema se encargará de interconectar y controlar el uso de cada artefacto, con la finalidad de generar un control de habilitación, y reduciendo el consumo energético de los ETH. El sistema propuesto pretende beneficiar a los propietarios de empresas, instituciones y de hogares con el control y acceso a estos dispositivos electrónicos, traduciéndose en el ahorro de energía.

Actualmente la UTEQ no cuenta con un sistema que se encargue de controlar el uso de los recursos electrónicos, existiendo inconvenientes al utilizar estos recursos (proyectores, aires acondicionados, iluminación, etc.) de las salas de clase, debido a que los docentes no cuentan con los dispositivos adecuados. Con esto se pretende beneficiar a los docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios de la UTEQ, facilitando la forma de trabajo de cada uno de ellos; esperando que este proyecto sea la inspiración para futuras mejoras e implementación en hogares.

**CAPÍTULO II**

**FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN**

* 1. **Marco conceptual.**
     1. **Internet de las Cosas (IoT).**

El término Internet de las cosas (IoT) representa un concepto general para la capacidad de los dispositivos de red de detectar y recopilar datos de todo el mundo, y luego compartir esos datos en todo el Internet donde puede ser procesado y utilizado para varios propósitos interesantes. Para lo cual IoT está compuesto de dispositivos inteligentes que interactúan e comunican con otros dispositivos, objetos, ambientes e infraestructuras, por lo que hoy en día cada persona está conectada entre sí, usando dispositivos de comunicación, para lo cual la comunicación más popular manera es internet así que, en otras palabras, podemos decir internet es un conector general de todos los dispositivos en una determina área o ciudad [8].

Un componente imperativo del IoT son los objetos que se conectan a él, o simplemente cosas, por lo que caracterizarlos ayuda a comprender las capacidades y posibilidades de IoT y es por eso que muchos de los investigadores han hecho un esfuerzo para describir y definir las cosas como un medio para expresar su concepción de IoT, tal Como señalaron Coetzee y Eksteen, la definición de las cosas en la visión de IoT es muy amplia y esto incluye una variedad de elementos físicos, como objetos personales que transportamos, como teléfonos inteligentes, tabletas y cámaras digitales entre otras [9].

Un marco de IoT es un conjunto de reglas, protocolos y estándares que simplifican la implementación de las aplicaciones de IoT; el éxito de estas aplicaciones depende principalmente de las características del ecosistema del marco de IoT, con énfasis en los mecanismos de seguridad empleados en él, donde los temas relacionados con la seguridad y la privacidad son fundamentales [10].

* + - 1. **Arquitectura de IoT**

La arquitectura de IoT puede tratarse como un sistema que puede ser físico, virtual o un híbrido de los dos, que consiste en una colección de numerosas cosas físicas activas, sensores, actuadores, servicios en la nube, protocolos específicos de IoT, capas de comunicación, interfaces de usuario, y capa empresarial. Las arquitecturas particulares actúan como un componente fundamental de la infraestructura específica de IoT al tiempo que facilitan el enfoque sistemático hacia componentes diferentes que dan como resultado soluciones a problemas relacionados [11].

Una forma bien definida de arquitectura IoT está actualmente disponible para fines de conocimiento, como lo indica Kranenburg: “Una infraestructura de red global y dinámica con auto - capacidades de configuración basado en protocolos de comunicación estándar e interoperables, donde 'cosas' físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales y utilizan interfaces inteligentes, y están perfectamente integrados en la red de información” [12].

IoT consiste en un conjunto de dispositivos conectados que pueden transferir datos entre sí para optimizar su rendimiento; Estas acciones se producen automáticamente y sin aportes o conciencia humana. IoT incluye cuatro componentes principales: 1) sensores, 2) redes de comunicaciones, 3) análisis y procesamiento de datos y 4) monitoreo del sistema [13]. Los avances más recientes realizados en IoT comenzaron cuando las etiquetas RFID se utilizaron con más frecuencia, los sensores de menor costo se hicieron más disponibles, se desarrolló la tecnología web y los protocolos de comunicación cambiaron [14], [15]. IoT está integrado con varias tecnologías, y la conectividad es una condición necesaria y suficiente para que funcione. Por lo tanto, los protocolos de comunicación son componentes de esta tecnología que deberían mejorarse [16], [17]. En IoT, los protocolos de comunicación se pueden dividir en tres componentes principales [13]:

1. **Dispositivo a dispositivo (D2D):** este tipo de comunicación permite la comunicación entre teléfonos móviles cercanos. Esto representa la próxima generación de redes celulares,
2. **Dispositivo a servidor (D2S):** en este tipo de dispositivo de comunicación, todos los datos se envían a los servidores, que pueden estar cerca o lejos de los dispositivos. Este tipo de comunicación se aplica principalmente al procesamiento en la nube,
3. **Servidor a servidor (S2S):** en este tipo de comunicación, los servidores transmiten datos entre sí. Este tipo de comunicación se aplica principalmente para redes celulares.

Procesar y preparar datos para estas comunicaciones es un desafío crítico. Para responder a este desafío, se deben aplicar diferentes tipos de procesamiento de datos, de los más comunes en su utilización encontramos al análisis en el borde, análisis de flujo y análisis de IoT en la base de datos; sin embargo, existen otros métodos actuales que son aplicables. La decisión de aplicar cualquiera de los procesos mencionados depende de la aplicación particular y sus necesidades [18]. Entre los procesamiento de datos que actualmente están innovando, encontramos el procesamiento de niebla y nube, que son dos métodos analíticos adoptados para procesar y preparar datos antes de transferirlos a otras cosas, donde toda la tarea de IoT se resume de la siguiente manera: Primero, los sensores y los dispositivos de IoT recopilan información del entorno; a continuación, el conocimiento se extrae de los datos sin procesar; y, luego, los datos están listos para transferirse a otros objetos, dispositivos o servidores a través de Internet [19].

* + - 1. **Comunicación IoT**

Como IoT está creciendo muy rápidamente, hay una gran cantidad de dispositivos inteligentes heterogéneos que se conectan a Internet; los dispositivos IoT funcionan con baterías, con recursos mínimos de cómputo y almacenamiento [20]. Debido a su naturaleza limitada, hay varios desafíos de comunicación involucrados, que son los siguientes [21]:

1. **Direccionamiento e identificación:** dado que millones de cosas inteligentes estarán conectadas a Internet, deberán identificarse a través de una dirección única, en base a las cuales se comunican entre sí. Para esto, necesitamos un gran espacio de direccionamiento.
2. **Comunicación de baja potencia:** la comunicación de datos entre dispositivos es una tarea que consume mucha energía, especialmente, la comunicación inalámbrica. Por lo tanto, necesitamos una solución que facilite la comunicación con bajo consumo de energía.
3. **Protocolos de enrutamiento** con poco requerimiento de memoria y patrones de comunicación eficientes.
4. **Comunicación** de alta velocidad y sin pérdida de tiempo.
5. **Movilidad** de cosas inteligentes.

Los dispositivos IoT generalmente se conectan a Internet a través de la pila IP (Protocolo de Internet), esta pila es muy compleja y exige una gran cantidad de energía y memoria de los dispositivos conectados. Los dispositivos IoT también pueden conectarse localmente a través de redes que no son IP, que consumen menos energía, y conectarse a Internet a través de una puerta de enlace inteligente. Los canales de comunicación que no son IP, como Bluetooth, RFID y NFC, son bastante populares, pero su alcance es limitado (hasta unos pocos metros). Por lo tanto, sus aplicaciones se limitan a pequeñas redes de área personal [20].

Las Redes de Área Personal (PAN: *Personal Area Network*) se utilizan ampliamente en aplicaciones de IoT, como dispositivos portátiles conectados a teléfonos inteligentes, para aumentar el alcance de tales redes locales, era necesario modificar la pila de IP para facilitar la comunicación de baja potencia utilizando la pila de IP; una de las soluciones es 6LoWPAN, que incorpora IPv6 con redes de área personal de baja potencia, el rango de un PAN con 6LoWPAN es similar a las redes de área local, y el consumo de energía es mucho menor [20].

* + - 1. **Utilidades de IoT**

IoT puede caracterizarse como el titular de los factores de utilidad clave que se detallan a continuación [22], [23]:

1. **Dinámico y autoadaptable:** los dispositivos y sistemas de IoT deben tener la capacidad de adaptarse dinámicamente a los contextos cambiantes y tomar decisiones en función de sus condiciones operativas, del contexto del usuario o del entorno detectado. Por ejemplo, considere un sistema de vigilancia compuesto por varias cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia pueden adaptar sus modos (a los modos normales, nocturnos -o infrarrojos) según sea de día o de noche. Las cámaras pueden cambiar de modos de resolución más baja a resolución más alta cuando se detecta movimiento y alertar a las cámaras cercanas para que hagan lo mismo. En este ejemplo, el sistema de vigilancia se está adaptando según el contexto y las condiciones cambiantes (p. Ej., Dinámicas),
2. **Autoconfiguración:** los dispositivos IoT pueden tener capacidad de autoconfiguración, lo que permite que una gran cantidad de dispositivos trabajen juntos para proporcionar cierta funcionalidad (como el monitoreo del clima); de igual manera lo pueden efectuar en asociación con la infraestructura de IoT, configurar la red y obtener las últimas actualizaciones de software con una mínima intervención manual o del usuario,
3. **Protocolos de comunicación interoperables:** los dispositivos IoT pueden admitir varios protocolos de comunicación interoperables y pueden comunicarse con otros dispositivos y también con la infraestructura,
4. **Identidad única:** cada dispositivo IoT tiene una identidad única y un identificador único (como dirección IP o URI). Los sistemas IoT pueden tener interfaces inteligentes que se adaptan según el contexto y permiten comunicarse con los usuarios y los contextos ambientales. Las interfaces de dispositivos IoT permiten ser consultados por los usuarios, monitorear su estado y ser controlados de forma remota, en asociación con una infraestructura de control, configuración y administración,
5. **Integrado en la red de información:** los dispositivos IoT generalmente están integrados en la red de información que les permite comunicarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas. Los dispositivos IoT pueden ser descubiertos dinámicamente en la red, por otros dispositivos y / o redes, y tienen la capacidad de describirse a sí mismos (y sus características) a otros dispositivos o aplicaciones de usuario. Por ejemplo, un nodo de monitoreo del clima puede describir sus capacidades de monitoreo a otro nodo conectado para que puedan comunicarse e intercambiar datos. La integración en la red de información ayuda a hacer que los sistemas de IoT sean "más inteligentes" debido a la inteligencia colectiva de los dispositivos individuales en colaboración con la infraestructura de la red de información. Por lo tanto, los datos de una gran cantidad de nodos de IoT de monitoreo del clima en cuestión se pueden agregar y analizar para predecir el clima,
6. **Conciencia del contexto:** en base a la información detectada sobre los parámetros físicos, ambientales, sociales, por mencionar algunos, los nodos sensores obtienen conocimiento sobre el contexto circundante. Las decisiones que los nodos sensores/actuadores toman después son conscientes del contexto [22],
7. **Capacidad inteligente de toma de decisiones:** IoT multi-hop en la naturaleza, ofrece una solución prometedora capaz de reducir el consumo de energía y ampliar la cobertura de las redes inalámbricas [24]. Esta característica, en un área grande, mejora la eficiencia energética de la red general y, por lo tanto, aumenta la vida útil de la red. Usando esta característica, múltiples nodos sensores colaboran entre ellos y colectivamente toman la decisión final.
   * 1. **Tecnologías de construcción inteligentes (Smart Building Technologies).**

Los edificios inteligentes incluyen tecnologías eficientes con controles automatizados, sensores en red y medidores, automatización avanzada de edificios, software de análisis de datos, gestión de energía, sistemas de información y la puesta en marcha basada en monitoreo (MBCx: *Monitoring-Based Commissioning*) [25]. En donde el monitoreo MBCx, es una forma de mantener y mejorar continuamente el rendimiento del edificio a lo largo del tiempo. MBCx puede reducir el desperdicio de energía del edificio hasta en un 15%, mejorar la comodidad de los ocupantes y extender la vida útil del equipo mecánico, al identificar e implementar mejoras operativas de bajo costo a través del proceso MBCx, los operadores conocen sus sistemas de construcción de forma continua utilizando datos de energía y rendimiento, para lo cual este proceso generalmente se enfoca en HVAC y el rendimiento del sistema de iluminación, pero también se puede aplicar a otros sistemas [26].

Figura 1.

Elementos básicos del proceso MBCx

FUENTE: Pittman, 2002

ELABORADO: Villafuerte y Yánez


Un edificio inteligente implica la instalación y el uso de sistemas de tecnología de construcción avanzados e integrados. Estos sistemas incluyen la automatización de edificios, la seguridad de la vida, las telecomunicaciones, los sistemas de usuario y los sistemas de gestión de instalaciones [27], en donde podemos examinar los siguientes elementos en las tecnologías de edificios inteligentes:

* Sistemas de climatización
* Enchufe cargas
* Iluminación
* Sombreado de ventanas
* Optimización automatizada del sistema.
* Operación humana.
* Generación y energía distribuidas conectadas.

Por lo general la estructura de un edificio inteligente se refiere a uno o varios sistemas automatizados, que contienen procesos para controlar automáticamente el edificio operaciones que incluyen calefacción, ventilación, aire acondicionamiento, iluminación, seguridad y otros sistemas, en donde se utilizan sensores, actuadores y microchips para recopilar datos y administrar los sistemas de acuerdo a las funciones que se requieran [28].

Figura 2.

Elementos Smart Buildings



FUENTE: Jennifer King & Christopher Perry, 2017

Los edificios inteligentes a veces se denominan 'edificios automatizados', 'edificios inteligentes' o edificios que incorporan tecnología inteligente. Es un término que se utiliza para describir edificios que incluyen tecnologías como [28] :

* Sistemas automatizados,
* Sistemas inteligentes de gestión de edificios,
* Medidas de eficiencia energética,
* Tecnologías inalámbricas,
* Infraestructura digital,
* Sistemas de energía adaptativa,
* Electrodomésticos en red,
* Dispositivos de recolección de datos,
* Redes de información y comunicación,
* Tecnologías de asistencia,
* Monitoreo remoto.
  + 1. **Sensores y actuadores.**

Los sensores son dispositivos que recogen información del mundo ‘real’ y la entregan al sistema de control de forma que el sistema de control ‘entienda’ y pueda procesar y tomar decisiones. Por ejemplo, un sensor de temperatura, de estado de puerta (abierta/cerrada), de humedad, de velocidad del aire, de nivel de CO2, entre otros. Su función es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control [29].

Los actuadores son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo ‘real’, por ejemplo: motores, relés, pistones, válvulas, indicadores luminosos, entre otros. Es conveniente aclarar que en muchos casos el actuador es un dispositivo que pone en marcha alguno de estos equipos [29].

El sistema de control recibe información del entorno sobre el que queremos realizar algún tipo de acción por medio de los sensores, esa información aporta datos para que el ‘controlador’ decida si hay que realizar alguna acción, si es así, esta acción se lleva a cabo por un actuador que tiene capacidad para provocarla [29].

Por ejemplo: en un determinado espacio, al autenticarse una persona que se encuentre registrada para acceder, el sistema determina que deben encenderse los ETH, para conseguirlo activa un contactor (actuador) que provoca que las bombillas, proyector y aire acondicionado se activen.

El sensor percibe los cambios que se presentan, como temperatura, posición, nivel químico, fuerza, entre otros y convierte estas mediciones en señales generalmente eléctricas para suministrar la información a instrumentos de lectura y registro o para un sistema de control que realizará acciones en función de las magnitudes medidas. Estos dispositivos se instalarán en el lugar apropiado para medir esa magnitud, estado, nivel, u otro aspecto y es necesario conocer su modo de operación para poder instalar, configurar o mantener sistemas que los incorporan [29]. Existen gran cantidad de sensores para medidas de todo tipo, y, por tanto, se pueden clasificar de muchas maneras distintas, a continuación, se enlistan algunas de ellas.

* Según el tipo de salida que proporcionan [29]:
  + **Analógicos:** Entregan una salida de nivel variable en función del parámetro que midan, ejemplo, sensor de temperatura de -20º a +50º con salida 0-10V.
  + **Binarios:** Entregan un nivel ‘todo’ o ‘nada’ (1/0), por ejemplo, el estado de una puerta (abierta/cerrada).
  + **Digitales:** Dan la información relativa a la medida con un protocolo de comunicaciones específico que el fabricante facilita: por ejemplo, el sensor de temperatura y humedad STH-11 (ver en Internet).
* Según su estructura interna, tipo de sensor [29]:
  + **Pasivos:** No precisan de alimentación: Resistencias que cambian de valor según luz o temperatura.
  + **Activos:** Tienen circuitos electrónicos que alimentar y necesitan una fuente de energía.
* Según el tipo de parámetros que son capaces de detectar [29]:
  + **Mecánicos:** Detectan parámetros relacionados con acciones mecánicas, contactos, aceleración, etc.
  + **Ambientales:** Medidas de temperatura, humedad, pluviometría, velocidad del viento, etc.
  + **Químicos:** Niveles de CO2, niveles de oxígeno, contaminación en el aire, azúcar en sangre, etc.

Una clasificación posible y quizás la más usada, es la de ‘ámbitos de aplicación’, es decir, donde y para que se usan, y para ello vamos a revisarla a continuación:

* Seguridad de personas y bienes[29]:
  + Sensores de presencia (volumétricos, detectores de infrarrojos, detectores radar, barreras laser, etc.).
  + Detectores de rotura de cristales (alertas de robo).
  + Detectores de vibración / sísmicos (en banca para detectar ‘butroneros’).
  + Pulsadores de ‘socorro’ en viviendas o en empresas.
  + Detectores de humos / incendios.
  + Detectores de inundación. (En aseos, sótanos, almacenes, etc.)
  + Detectores de gas (Fugas butano, gas natural, niveles altos de CO2, CO – humo de vehículos, etc.)
* Sistemas de climatización [29]:
  + Sensores de temperatura (exterior, interior, zona, aire expulsado, aire recuperado, enfriadoras, agua calderas, etc.)
  + Sensores de humedad (humedad exterior e interior para cálculo de calor latente / sensación de calor).
  + Sensores de presión absoluta y diferencial (verificación de filtros, presiones de vapor, etc.)
  + Sensores de flujo de aire / agua (para monitorizar ventiladores en marcha, bombas, consumo de energía, etc.).
* Relacionados con el clima [29]:
  + Sensores de radiación solar.
  + Velocidad y dirección del viento (anemómetro y veleta).
  + Pluviometría y lluvia. (detectores de lluvia y de cantidad de lluvia).
  + Presión atmosférica (para predicción del tiempo, barómetro).

Los actuadores transforman la energía eléctrica en energía mecánica y con ello ayudar a realizar acciones enviadas por el sensor, entre los más comunes que son usados por Arduino encontramos a [30]:

* Motor de corriente directa (CD),
* Motor paso a paso,
* Motor paso a paso de reluctancia variable,
* Motor a pasos de imán permanente,
* Servomotores,
* Cilindros neumáticos,
* Cilindros hidráulicos.
  + 1. **Sistemas HVAC.**

Se debe mencionar que la mayoría de los edificios usan un mecanismo de actuación en los sistemas de climatización (HVAC: *Heating, Ventilation and Air Conditioning)*, esto permite obtener uns intervención a través de controladores todo/nada [31]. Los sistemas HVAC inteligentes tienen el potencial de reducir en gran medida el consumo de energía mientras manteniendo o incluso mejorando la comodidad de los usuarios, por lo que en general un software de construcción inteligente interpreta información de una variedad de puntos de sensores HVAC y mantiene esa información en tiempo real tiempo, en un sistema basado en la nube que es accesible de forma remota, en donde desarrollan algoritmos dentro del software de construcción inteligente que utiliza la información de la base de datos para optimizar Monitoreo y control de sistemas HVAC, es por esto que estos controles avanzados pueden limitar el HVAC consumo en zonas de edificios desocupados, detectar y diagnosticar fallas y reducir HVAC uso durante tiempos de demanda pico de energía [25].

* + 1. **Aplicaciones distribuidas.**

En todo servicio pueden identificarse dos papeles: el servidor, que procesa una solicitud de servicio, y el cliente, que la envía. La arquitectura cliente/servidor es un modelo distribuido donde estos papeles se encuentran claramente diferenciados. Un ejemplo es un navegador de Internet: el navegador es el cliente que accede a una página Web, suministrada por un servidor http [32].

En general, el término cliente/servidor se asocia a arquitecturas centralizadas, donde una determinada máquina presta un servicio específico. Sin embargo, un servidor puede actuar a la vez como cliente de otro servidor. En especial, dos componentes cualesquiera de una determinada aplicación pueden actuar simultáneamente como cliente y servidor, mutuamente entre sí [32].

* + 1. **Servicios Web.**

Un servicio web expone un conjunto de servicios para ser consumidos a través de la red. En otras palabras, un servicio web específica un conjunto de operaciones (funciones que retornan determinado valor, reciben un conjunto finito de parámetros, y retorna un resultado), a través de una url, donde una aplicación Cliente remota los puede consumir (podría haber cuestiones de seguridad en el medio) [33].

Cuando se expone un servicio web, se publica un archivo WSDL (*Web Services Description Language*) en el servidor web, donde se muestran esas operaciones, parámetros, tipos de retorno, dirección para invocar el servicio, etc. Existe otro enfoque para el diseño de Web Service, denominado RESTful, donde, resumidamente, en vez de publicar operaciones, se publican identificadores de recursos, para poder accederlos de forma remota [33].

* + 1. **RESTful Web Services.**

El término "RESTful" es como el término "orientado al objeto". Un lenguaje, un marco de trabajo o una aplicación puede ser diseñado de una manera orientada a objetos, pero eso no hace que su arquitectura sea la arquitectura orientada a objetos. Pero REST (*Representational State Transfer*) no es una arquitectura: es un conjunto de criterios de diseño. Puedes decir que una arquitectura cumple esos criterios mejor que otra, pero no hay una "arquitectura REST". Hasta ahora, la gente ha tendido a acuñar arquitecturas únicas al diseñar sus servicios, de acuerdo con su propia comprensión de REST. El resultado más obvio de esto es la amplia variedad de servicios web híbridos REST-RPC que sus creadores afirman que son REST [34].

Fielding llegó a REST evaluando todos los recursos de red y las tecnologías disponibles para crear aplicaciones distribuidas, observó que, sin ninguna limitación, uno puede terminar desarrollando aplicaciones sin reglas ni límites difíciles de mantener y ampliar; y, después de una considerable investigación sobre la construcción de una mejor arquitectura para una aplicación distribuida, terminó con las siguientes restricciones que definen un sistema REST [35]:

**Cliente - Servidor:** Esta restricción mantiene al cliente y al servidor vagamente acoplados. En este caso, el cliente no necesita conocer los detalles de implementación en el servidor, y el servidor no se preocupa de cómo los datos son utilizados por el cliente; sin embargo, se mantiene una interfaz común entre el cliente y el servidor para facilitar la comunicación,

**Sin estado (*Stateless*):** No debería haber necesidad de que el servicio mantenga las sesiones de usuario. En otras palabras, cada solicitud debe ser independiente de las demás; esto mejora la escalabilidad, ya que el servidor no necesita gestionar el estado en múltiples solicitudes, con algún compromiso en el rendimiento de la red,

**Cacheable:** Esta restricción tiene que soportar un sistema de caché, La infraestructura de la red debe soportar un caché a diferentes niveles, evitando repetidos viajes de ida y vuelta entre el cliente y el servidor para recuperar el mismo recurso.

**Interfaz uniforme:** Esta restricción indica una interfaz genérica para gestionar todas las interacciones entre el cliente y el servidor de forma unificada, lo que simplifica y desacoplará la arquitectura, en resumen, menciona, que cada recurso expuesto para su uso por el cliente debe tener una dirección única y debe ser accesible a través de una interfaz genérica.

**Sistema de capas:** El servidor puede tener múltiples capas para su implementación, esta arquitectura en capas ayuda a mejorar la escalabilidad al permitir el equilibrio de la carga, mejora el rendimiento al proporcionar cachés compartidos en diferentes niveles; siendo la puerta del sistema, la capa superior también puede hacer cumplir las políticas de seguridad.

**Código a pedido:** Esta restricción es opcional, indica que la funcionalidad de las aplicaciones cliente se puede ampliar en tiempo de ejecución permitiendo la descarga de código del servidor y la ejecución del código; algunos ejemplos son los applets y el código JavaScript que se transfieren y ejecutan en el lado del cliente en tiempo de ejecución.

* + 1. **Programación en Arduino.**

Arduino es un proyecto de Código Abierto (Open Source) que posee una plataforma de hardware y un IDE (Integrated Development Enviroment). Esta plataforma de hardware está integrada por una variedad de tarjetas programables, de las cuales la más básica y accesible es Arduino Uno, la cual no sólo es la tarjeta más accesible desde el punto de vista económico, también es la más usada para fines diversos, edades e intereses [36].

La plataforma Arduino se programa en un IDE del mismo nombre que es descargada de forma gratuita desde la página del autor. Es un ecosistema basado en Wiring, y usa el lenguaje de programación basado en C [36]. La versatilidad de Uno radica en que existe una gran cantidad de elementos electrónicos que se pueden combinar con la tarjeta: sensores, ― shields y equipo electrónico diverso.

El costo de los componentes que son compatibles con Arduino no es elevado, por lo que están al alcance del público en general y escuelas que no tienen recursos para adquirir equipo más caro [36].

Figura 3.

Tarjeta de desarrollo Arduino Uno



FUENTE: Snootlab - Flickr, 2019

* + 1. **Aplicaciones Móviles.**

“Una aplicación Móvil es una aplicación la cual es instalada en dispositivos móviles, con el fin de ayudar a los usuarios con una o varias funciones, ya sean estas a nivel profesional, académicas o de entretenimiento” [37].

El costo de una App varia totalmente dependiendo de las características que posea y el mercado al cual este orientado, para el desarrollo de una App puede participar desde un programador como varios, teniendo en cuenta que tan robusta, innovadora pretenda ser y en que plataforma (Android, IOS, Windows Phone...) se vaya a desarrollar. Por esta razón es difícil tener un precio final exacto del desarrollo de una App ya que influyen muchas variables [37].

Del mismo modo el costo para promocionar una App varía en base a su categoría, es decir al mercado al que se encuentra dirigida, al igual que varía el costo al promocionar una App gratuita que una App de pago, tampoco es lo mismo promocionar una App desarrollada para Android que una App hecha para IOS, es por eso que se debe tener claro el tipo de aplicación que se quiere promocionar, en donde se la va a promocionar y para que plataforma [37]. Muchas veces el diseño de una aplicación comienza desde cero es decir cuando aún no hay App ni web es aquí donde se decide por cual empezar y es en donde se aplica el concepto de *mobile first* el cual es plantear la idea de negocio teniendo en consideración el dispositivo móvil en primer lugar [37].

* + 1. **Proceso de diseño y desarrollo de una Aplicación Móvil.**

Este proceso comprende desde la conceptualización de la idea del proyecto hasta el post análisis a su publicación en el mercado [37]:

1. **Conceptualización,** esta etapa es la idea de la aplicación en donde se tiene en cuenta las necesidades y problemas de los usuarios y comprende: ideación, investigación y formalización de la idea
2. **Definición,** en esta etapa se define a más detalle a los usuarios que serán beneficiados con la aplicación, también se puntualiza las bases de la funcionalidad, lo que limitara el alcance del proyecto y complejidad de la App; y comprende: definición de usuarios y definición funcional
3. **Diseño,** para esta etapa se hace uso de los Wireframes, los cuales nos permitirán diseñar los primeros prototipos para que los usuarios puedan apreciarlo de manera visual y modificarlos de ser necesario; y comprende: wireframes, prototipos, test con usuarios y diseño visual
4. **Desarrollo,** a la hora del desarrollo el programador es el encargado de darle vida a los diseños que anteriormente se definió con los usuarios y crear la estructura en la cual se basara el funcionamiento de la App. Cuando se tiene la versión inicial se invierte gran parte del tiempo en corregir errores funcionales asegurando así que la App se desempeñe correctamente, preparando su lanzamiento; comprende: programación del código y corrección de bugs
5. **Publicación,** para la etapa final la aplicación ya es puesta en el mercado, posteriormente es muy importante realizar un adecuado seguimiento a través de estadísticas y comentarios de usuarios, para evaluar el desempeño y comportamiento de la App, corregir errores, realizar mejoras en el caso que sean necesarios y mantenerla actualizada con las últimas versiones; y comprende: lanzamiento, seguimiento y actualización.
   * 1. **Tipos de aplicaciones móviles.**

Entre las diferentes plataformas en las cuales se distribuyen las aplicaciones móviles siempre vamos a encontrar aplicaciones gratuitas y pagadas, además de que hay que tener en cuenta que no todas las aplicaciones móviles tienen las mismas características, por esta razón es que se dividen en 3 tipos, aplicaciones nativas, web e hibridas [37].

* + - 1. **Aplicaciones Nativas.**

“Las aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan bajo un mismo lenguaje y entorno específico, esto nos ayuda a que el funcionamiento de la aplicación sea estable para el sistema operativo en el que se desarrolló” [37].

* + - 1. **Aplicaciones Web.**

“Las aplicaciones web nos ayudan a cumplir con ciertas tareas determinadas mediante el ordenador del dispositivo móvil, basadas de una página web puede ser ya existente, por lo general son desarrolladas con HTML, CSS y Javascript” [37]. Existen 2 tipos de Web Apps, tenemos las Apps Web Responsivas y las Apps Web Optimizadas. Las responsivas son aquellas que con ayuda de frameworks nos permite que mediante un mismo código la aplicación se adapte a los diferentes tamaños de pantalla de los dispositivos, brindando una buena experiencia a los usuarios. Por otro lado las Apps optimizadas son aplicaciones totalmente distintas a las que se pueden visualizar en una pc de escritorio, estas están hechas con la finalidad que las funcionalidades que brinde sean totalmente optimizadas para su usabilidad [37].

* + - 1. **Aplicaciones Hibridas.**


“Una aplicación hibrida no es nada más que una combinación de los dos tipos de aplicaciones Nativas y Web, donde se saca provecho de lo mejor que cada uno tiene” [37]. Estas aplicaciones son desarrolladas con los mismos lenguajes que las Web Apps, es decir HTML, CSS y Javascript debido a esto su uso en varias plataformas es posible. Pero estas aplicaciones a diferencia de las web apps si nos permiten tener acceso a gran parte de las características del hardware del dispositivo, una de las principales ventajas que tienen estas aplicaciones, es que a pesar de ser desarrolladas con los mismos lenguajes que una web app, las aplicaciones hibridas permiten ser distribuidas en el App Store [37].

* 1. **Marco referencial****.**

En la búsqueda de diferentes sistemas se ha encontrado con desarrollos similares, Zhong et al. [38], estos autores demuestran que utilizando las herramientas como arduino, Raspberry Pi, sensores, se utiliza como un vehículo eficaz para mejorar el rendimiento y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes basada en proyectos y enfoque de aprendizaje ideado en un curso de Internet de las Cosas.

Figura 4.

Montaje del Raspberry Pi




FUENTE: Zhong & Liang, 2016

Palma et al. [39], propusieron un ejemplo de Internet de las cosas: Control de acceso en las aulas a través de la comunicación de campo cercano, el cual está enfocado en presentar una forma de acceso a cada control del aula a través de Near Field Communication (NFC) donde la información se comparte a través de la frecuencia de radio. Estos datos se publican en la Web y se pueden utilizar fácilmente para crear aplicaciones a partir de los datos recopilados.

Figura 5.

Prototipo de hardware de nodo de aula: (a) fuera (b) dentro




FUENTE: Palma et al., 2014

Ping [40], como parte de una investigación científica han desarrollado un artículo que se basa en las aplicaciones de gestión de la enseñanza systemwith de la tecnología RFID y la IoT, esta investigación hace énfasis en la utilización de IoT donde son utilizadas en transportes, ciudades, hospitales, juegos, educación entre otro, esta tecnología permite mejorar la calidad de la educación, además la utilización de RFID es clave para la implementación de aplicaciones de IoT, indica además que el sistema permite mejorar la asistencia de los estudiantes dando un paso positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para la educación. Este artículo está basado en un sistema de gestión de enseñanza basado en IoT para ayudar al maestro a realizar tareas automáticas, registro de asistencia y fortalecer la motivación de aprendizaje de los estudiantes.

Figura 6.

Sistema de gestión de enseñanza basado en IoT




FUENTE: Tan et al., 2018

Srinidhi et al. [41], aplicaron un sistema seguro de monitoreo de asistencia basada en la web, haciendo uso de la tecnología biométrica y de identificación por radiofrecuencia RFID basada en cuatro niveles, para que su sistema sea más seguro, han implementado un lector de tarjeta RFID juntamente con lector de huella digital (Biométrico) para asegurarse que la asistencia que se registra se autentica. En el sistema no solo se registra la asistencia automáticamente de los estudiantes, sino que también la asistencia del maestro y otro personal institucional. También permite rastrear fácilmente a un estudiante si está presente en la institución, integra servicios de alertas SMS para informar a los padres de los alumnos sobre la regularidad de sus hijos en la Universidad.

Figura 7.

Diagrama lógico de lectura de WiRF


**

FUENTE: Tan et al., 2018

Guerrero et al. [42], aplican el paradigma de IoT en un sistema para el cuidado de personas mayores dependientes que viven con su cuidador, por lo que creen necesario identificar a cada persona según su función, utilizando tecnología RFID, sin embargo se puede considerar que al utilizar tarjetas RFID puede darse suplantación de identidad por lo que se consideró el uso de cámaras para la identificación, las que hacen la fotografía únicamente cuando alguien se acerca mientras tanto no cumple ninguna función.

Figura 8.

Arquitectura por capas del sistema



FUENTE: Guerrero-Ulloa, Rodríguez-Domínguez, & Hornos, 2019

Zion & Liang, mencionan que la utilización de Arduino, Raspberry Pi y sensores son evidentes en espacios educativos de cursos sobre Internet de las Cosas. De entro los sensores utilizados según Palma encontramos la utilización de NFC; sin embargo, Ping menciona en su investigación que la tecnología RFID es más utilizada en edificaciones siendo una parte clave para e l desarrollo de Sistemas IoT, y Srinidhi para proporcionar mayor seguridad de detectar el registro de asistentes añade complementes biométricos por huellas digitales. Por otro lado, Guerrero et al., considera que dentro de los sistemas IoT debe aplicarse el uso de cámaras para la autenticación de las personas.

# **CAPÍTULO III**

# **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

* 1. **Localización.**

El presente trabajo se realizará en el aula de clase 207 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI) perteneciente a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en la Av. Quito Km 1 ½ vía a Sto. Domingo de los Tsáchilas, en la ciudad de Quevedo durante el primer semestre del período 2029-2021. El aula de clase tiene aproximadamente siete metros de largo y nueve metros de ancho, contiene su propia caja de control de breques; y, cuenta con un proyector, un aire acondicionado, seis bloques de bombillas, un dispositivo biométrico por huellas digitales y una chapa no eléctrica de llaves.

* 1. **Tipos de investigación.**
     1. **Investigación bibliográfica.**

La información obtenida gracias a la recolección y estudio de documentos referentes a sistemas basados en Internet de las Cosas a través de fuentes bibliográficas, y mediante la técnica de análisis de contenido se llega a fomentar una base valida y predominante sobre la conceptualización, aplicaciones y modelos referentes de su utilización en diferentes espacios en los últimos cinco años de diferentes investigaciones presentadas en artículos científicos y de libros; al igual de los diferentes elementos que complementan el sistema propuesto.

* + 1. **Investigación de campo.**

El proyecto está dirigido a hogares, empresas, instituciones y municipios; sin embargo, para la realización de las pruebas de esta investigación se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Por ello, utilizamos la investigación de campo que consiste en la recolección de datos en donde ocurren los hechos, sin manipular, es decir, obtenemos la información, pero no altera las condiciones existentes, de allí su carácter de investigación no experimental.

* + 1. **Investigación proyectiva.**

Se elaboró una propuesta como ayuda al control de los dispositivos electrónicos de un espacio determinado, en este caso de un aula la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, esta idea surge a partir de la información receptada mediante las opiniones de las personas involucradas. Además, se analizará los inconvenientes existentes y se plantearon alternativas específicas teniendo en cuenta la factibilidad de las mismas.

* + 1. **Investigación explorativa.**

Este tipo de investigación contribuyó para identificar y analizar el control de los recursos electrónicos en un aula de clases; además, de mantener encendido los equipos eléctricos por un largo periodo de tiempo en un espacio determinado y así poder resolverlos de una buena manera al momento de plasmarlas en el prototipo propuesto.

* 1. **Métodos de investigación.**
     1. **Método descriptivo.**

Este método permitió efectuar un análisis a profundidad sobre el desarrollo de sistemas basados en IoT, en donde en conjunto de la investigación bibliográfica, como libros, archivos, internet, logramos describir el funcionamiento de las partes de software y hardware que constituyen la parte fundamental de estos sistemas.

* + 1. **Método inductivo.**

Con la ayuda del método inductivo pudimos conocer que para el desarrollo del sistema basado en IoT, es necesario obtener los diversos sensores, actuadores y otras piezas que formarán el *hardware*, así como un *software* que permita controlarlos.

* + 1. **Método deductivo.**

El método deductivo permitió el empleo de la problemática, en el cual se evidencia la manera en que se desarrolla un sistema basado en IoT permitiendo a los catedráticos una manera efectiva de controlar los recursos disponibles en un ambiente. El objetivo de la implementación de este sistema basado en internet de las cosas es minimizar costos al momento de gestionar los dispositivos electrónicos dentro de un espacio determinado.

* + 1. **Método analítico.**

Se empleó el método analítico para la extracción de las partes que conformarán el *hardware* y *software* del sistema, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado. En este caso, se debe conocer los dispositivos electrónicos e implementos que se utilizarán para la experimentación, y de esta manera simplificar los problemas de costes y utilización de los mismo.

* 1. **Fuentes de recopilación de la información.**
     1. **Fuentes primarias.**

Entre las fuentes primarias que recurrimos para el desarrollo del sistema basado en internet de las cosas para el control de los recursos de un aula de clases, la información y la metodología de desarrollo adecuada se tomó de fuentes como libros, investigaciones realizadas y sistemas propuestos por otros autores y encuestas realizadas al personal operativo de la UTEQ.

* + 1. **Fuentes secundarias.**

Como fuente secundaria para el soporte del desarrollo del del sistema basado en internet de las cosas para el consumo eficiente de energía eléctrica se puede mencionar a la información que se obtuvo por medio del Internet, libros, módulos, catálogos y folletos.

* 1. **Instrumento de investigación.**
     1. **Observación Directa.**

Este método consiste en una observación personal, en donde nos permitió obtener datos reales, involucrándonos en el entorno del ambiente en donde se desarrollará el prototipo del sistema basado en IoT, identificar los recursos necesarios para cumplir lo proyectado; y, relacionarnos con las personas que esperan solución al problema.

* 1. **Método de desarrollo.**

El Sistema Basado en IoT que permita interconectar los artefactos para el control de los dispositivos eléctricos y electrónicos en un ambiente de clase de la FCI requiere tanto de hardware compuesto por los microcontroladores Arduino, cables de conexión y una microcomputadora Raspberry Pi que funciona como servidor local; y, de software en donde se encuentra las diferentes codificaciones para interconectar los dispositivos así como de una aplicación móvil que permite el control de estos recursos y de actividades académicas, para lo cual Test-Driven Development Methodology for IoTS se adapta a las necesidades para poder llevar a cabo este prototipo. Test-Driven Development Methodology for IoTS (TDDM4IoTS) es una metodología de desarrollo para la Internet de los objetos (IO) basada en sistemas (IOTS) que recoge ideas de varios de los paradigmas de desarrollo de software más destacados en la actualidad, como la Ingeniería Basada en Modelos (MDE) y el Desarrollo Basado en Pruebas (TDD), además de incorporar los principios que rigen las metodologías ágiles de desarrollo de software, como SCRUM y XP [43]. Esta metodología consiste principalmente en once fases, cuyo orden de aplicación puede ser establecido por el equipo que desarrollará el proyecto en cuestión, los autores sugieren un orden a seguir, así como las herramientas de software existentes que podrían ser utilizadas como soporte para la obtención de los correspondientes entregables en cada fase.

Las fases del ciclo de vida de TDDM4IoTS, que se muestran en la Figura 9, tienen en cuenta el desarrollo de todos los tipos de IoTS, por lo que el orden y la frecuencia de aplicación, así como la asignación de recursos para cada fase dependerán tanto de la naturaleza del proyecto como de los conocimientos, habilidades, experiencia y número de miembros del proyecto. Estas fases se repetirán de forma iterativa para cada entrega [43]. Sin embargo, en el desarrollo de algunos entregables, puede no ser necesario aplicar algunas de estas fases (dibujadas con una línea discontinua en la Figura 9).

Figura 9.

Fases del ciclo de vida de TDDM4IoTS

Evaluación de los resultados

Mantenimiento

Despliegue de hardware y software

Refinamiento del software

Refinamiento del modelo

Generación de software

Generación de pruebas

Generación y adaptación de modelos

Análisis detallado de los requisitos

Diseño de la capa tecnológica

Análisis preliminar

FUENTE: Guerrero-Ulloa, Hornos, Rodríguez-Domínguez, 2019

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Las fases se describen a continuación [43]:

***(1) Análisis preliminar.*** El objetivo de esta fase es obtener un estudio de viabilidad del sistema (completo) en sus aspectos tecnológicos, económicos y operativos, así como un análisis del contexto en el que se desplegará el sistema y de la interacción con el usuario final, basado en los requisitos y objetivos expresados por el cliente. Las actividades que se llevarán a cabo podrán incluir:

* *Análisis de requerimientos.* Este análisis determina dos tipos de requisitos: (i) funcionales, que son las especificaciones del cliente (lista de entregables), determinando su prioridad de implementación, y (ii) no funcionales, también llamados atributos de calidad, tales como escalabilidad, intrusismo, estética ambiental (despliegue, apariencia, etc.).
* *Análisis de tecnología*. Esto determina la tecnología que se va a utilizar y que cumple con los requisitos del sistema: (i) Recursos de hardware ya disponibles; (ii) Hardware existente, teniendo en cuenta sus características y costes; (iii) Herramientas (software) para la configuración del hardware; (iv) Herramientas tanto para el desarrollo de software como para la gestión del almacenamiento; (v) Hardware de terceros para tareas específicas, y (vi) Desarrollo de hardware de primera mano, si es necesario y factible.
* *Análisis del medio ambiente.* El cliente puede especificar las características del entorno en el que se desplegará el sistema. Por ejemplo, puntos de suministro de energía disponibles y/o viables, redes de comunicación de datos - acceso a Internet, métodos de interacción preferidos por el cliente, etc.
* *Análisis de viabilidad.* Entre los tipos de factibilidad a analizar se encuentran: i) Viabilidad técnica, para la que se responderían las preguntas: a) ¿Existen las tecnologías necesarias para desarrollar el proyecto? b) ¿Se dispone de personal capacitado para desarrollar el sistema? c) ¿Se puede desarrollar el sistema? (ii) Viabilidad económica, donde estaría la pregunta a responder: ¿Existe un presupuesto adecuado para desarrollar el proyecto? iii) La viabilidad operacional, que es importante para que el sistema siga funcionando después de su aplicación, por lo que es preciso responder a estas preguntas: a) ¿Será posible instalar el sistema una vez terminado? b) ¿Podrá funcionar el sistema con los recursos disponibles? c) ¿Existen las garantías necesarias para que el sistema siga funcionando una vez instalado? d) ¿Tendrán los botes un mantenimiento debidamente programado?

***(2) Diseño de la capa tecnológica.*** El objetivo de esta fase es obtener el primer diseño del sistema global que sirva de guía para los equipos de desarrollo. Esto es muy importante, dado que la IO implica tecnologías emergentes y heterogéneas, y hasta ahora es difícil encontrar un profesional que pueda dominar todas las tecnologías implicadas en el desarrollo de la IOTS. Para el diseño del sistema, se pueden utilizar herramientas de diseño de circuitos que puedan representar de la forma más clara posible los elementos que se han determinado para el proyecto. Por ejemplo, si se utilizan placas Arduino, se pueden utilizar herramientas en línea como Circuito.io o Fritzing. El equipo de desarrollo puede complementar los diseños obtenidos. Si es necesario, el diseño resultante puede ser actualizado al final de cada entrega. Este será uno de los documentos de mayor interés para todos los equipos de desarrollo del proyecto. Por lo tanto, siempre debe ser accesible para todos ellos.

***(3) Análisis detallado de los requisitos.*** El objetivo de esta fase, que se ejecutará para cada entregable del sistema, es obtener los requisitos detallados del entregable a desarrollar. Además, se pedirá al cliente que describa las pruebas junto con los desarrolladores, para reducir las ambigüedades. Para la especificación de los requisitos, se recomienda utilizar herramientas comprensibles para todos los grupos de interés, considerando al cliente como uno de ellos. Una de las notaciones a utilizar podría ser UML, con sus diferentes herramientas, como casos de uso y casos de uso semiestructurados, utilizando plantillas preestablecidas, buscando eliminar ambigüedades, además de otras herramientas, que se pueden usar si es necesario como diagramas de estado y de despliegue, que ayuden a entender los requerimientos proporcionados por el cliente.

***(4) Generación y adaptación de modelos.*** El propósito de aplicar MDE en TDDM4IoTS es reutilizar modelos y así mejorar la productividad del equipo de desarrollo. Por lo tanto, en esta fase se generarán nuevos modelos o se adaptarán los modelos existentes. El uso de modelos abstractos o al menos minimiza los aspectos de heterogeneidad de las tecnologías, permitiendo una buena comunicación entre los equipos de desarrollo y los clientes. Además, dependiendo de las herramientas de software utilizadas para el modelado, el software puede ser generado automáticamente a través de modelos, desde modelos abstractos hasta modelos específicos. Uno de los modelos es el diagrama de clases, que se utiliza para generar la base de datos.

***(5) Generación de la prueba.*** TDDM4IoTS sigue el paradigma TDD, por lo que debe generar las pruebas que el software debe superar para asegurar la calidad del sistema. Las pruebas se pueden agrupar en dos grupos: (1) Las pruebas escritas por los desarrolladores, dentro de las cuales hay: a) pruebas unitarias, que son las más exhaustivas, para examinar el funcionamiento completo de una función, es decir, se comprueba si la función produce los resultados que debería producir e incluso si admite las excepciones que puedan surgir, y b) pruebas de integración, que también incluyen pruebas de sistemas. Y (2) pruebas documentadas por el cliente, que son básicamente pruebas de aceptación, incluyendo pruebas funcionales.

***(6) Generación de software.*** Esta fase se basa en modelos y pruebas. El desarrollador debe escribir/generar el código de las pruebas a superar. Los nuevos modelos generados y/o los modelos existentes adaptados forman parte de la documentación del sistema. TDDM4IoTS propone hacerlo antes de la generación de código, ya que existen herramientas que, basadas en los modelos, ayudan en esta tarea. Una vez generado el software, se comprueba que pasa las pruebas correspondientes, y luego finaliza esta fase. El resultado de esta fase es el software probado y funcionando, aunque casi siempre tendrá que ser refinado más tarde.

***(7) Refinamiento del modelo.*** Los modelos UML facilitan el refinamiento del modelo. Tenga en cuenta que la solución encontrada es una solución funcional, pero no necesariamente una solución óptima. Por lo tanto, es importante hacer los ajustes y refinamientos necesarios, tales como mejorar la robustez, escalabilidad o reutilización de los entregables que conforman los IoTS a desarrollar. El resultado de esta fase será el modelo definitivo, en base al cual se generará el código del sistema. Las herramientas recomendadas para realizar las tareas de esta fase son las mismas que en la fase de generación y adaptación de modelos.

***(8) Refinamiento del software.*** El trabajo de los desarrolladores en esta fase será garantizar la calidad del software, eliminando redundancias y haciendo que el software sea fácil de mantener. Las herramientas que apoyarán esta actividad serán las proporcionadas por el IDE elegido. Debe asegurarse de que el software final cumple las especificaciones de un código limpio.

***(9) Despliegue de hardware y software.*** Una vez que el software ha sido probado (simulado), se desarrolla e implementa en los dispositivos y recursos a utilizar en el sistema, confirmando el cumplimiento de los requisitos finales negociados entre el cliente y el equipo de desarrollo. En este punto, y para el primer entregable, tanto el sistema de almacenamiento de información como las aplicaciones que servirán para la interacción usuario-sistema ya estarán configuradas. Para las entregas posteriores, se realizarán los cambios necesarios en esta infraestructura ensamblada para añadir las nuevas entregas. Dado que los resultados posteriores dependen de la tecnología ya instalada, debe garantizarse el funcionamiento del (nuevo) sistema integrado antes de continuar el proceso de desarrollo. Las herramientas que se utilizarán en esta fase dependerán de la tecnología utilizada (ordenadores de placa única, sensores empotrados...).

***(10) Evaluación de los resultados.*** Una vez finalizado el desarrollo del entregable (tuvo que pasar las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento), las pruebas de integración, las pruebas del sistema y, por supuesto, las pruebas funcionales deben volver a realizarse en esta fase.

***(11) Mantenimiento.*** IoTS combina la complejidad del mantenimiento de software con la menor complejidad del mantenimiento de hardware. Si un componente físico de IoTS (por ejemplo, sensor, actuador, computadora de a bordo, entre otros) falla, es reemplazado por otro dispositivo similar. Sin embargo, si los requisitos del software cambian, el código tiene que ser modificado, dado que no tiene piezas de repuesto. Además, los IoTS necesitan un mantenimiento operativo constante (baterías o líneas eléctricas, conectividad, entre otros).

* 1. **Recursos humanos y materiales.**
     1. **Talento humano.**

La planeación, organización, desarrollo y coordinación de las actividades de cada uno de los integrantes del grupo, desarrollando un trabajo en equipo, siendo capaces de promover el desempeño eficiente en la elaboración del proyecto, logrando los objetivos planteados en el mismo.

* + 1. **Equipo de Trabajo.**

El equipo de proyecto está formado por dos personas, cada uno de ellos aportan con partes fundamentales en el desarrollo del documento y la toma de requerimientos para construir un sistema basado en internet de las cosas para la gestión de recursos de un aula de clases, interactuando entre sí para lograr los objetivos planteados. Los integrantes del equipo son:

1. Villafuerte Solórzano Jonathan Stalin
2. Yánez Moreira Michael Jordan
   * 1. **Recursos de software.**

Entre los recursos de software que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto tenemos:

Tabla 1.

Recursos de software utilizados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Software** | **Descripción** | **Vigencia** |
| Visual Paradigm | Herramienta CASE UML | Community |
| Bizagi Modeler | Modelador de Procesos | Versión prueba |
| Android Studio | IDE para el desarrollo de aplicaciones móviles | Libre (Gratuito) |
| Arduino IDE | Entorno de desarrollo integrado de Arduino para la programación de microcontroladores | Libre (Gratuito) |
| Power Designer | Herramienta de modelamiento que combina distintas técnicas estándar de modelamiento. | Versión prueba |
| PostgreSQL | Sistema manejador de base de datos (DBMS) | Libre (Gratuito) |
| Sistemas Operativos | * Windows 10 * Raspbian (Linux) | * 10/Dic/2021 * Libre (Gratuito) |
| Programas de Oficina | * Microsoft Word * Microsoft Excel * Microsoft Power Point | Licencia corporativa (universitaria) |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Recursos de Hardware.**

La utilización de los recursos físicos es una herramienta fundamental en la elaboración del proyecto, los que se detallan a continuación que son propiedad de los autores y del director del proyecto de investigación.

Tabla 2.

Recursos de hardware utilizados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Equipo** | **Adquisición** | **Costo Total** |
| 2 | Laptop | $ 800,00 | $1.600,00 |
| 2 | Impresoras | $ 400,00 | $ 800,00 |
| 2 | Dispositivos de almacenamiento (USB) | $ 8,00 | $ 16,00 |
| 1 | Kit de microcontroladores para Internet de las Cosas | $ 800,00 | $ 800,00 |
|  |  | **Total** | $3.216,00 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Materiales de oficina.**

Entre los materiales de oficina que se utilizaron podemos mencionar a:

Tabla 3.

Materiales de oficina utilizados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Materiales** | **Costo Unitario** | **Costo Total** |
| 2 | Bolígrafos | $ 0,40 | $ 0,80 |
| 3 | Resma de hojas | $ 3,00 | $ 9,00 |
| 2 | Cuaderno de notas | $ 1,50 | $ 3,00 |
| 1 | Carpeta | $ 0,40 | $ 0,40 |
|  |  | **Total** | $ 13,20 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

# **CAPÍTULO IV**

# **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

1. 1. **Resultados de la metodología.**

Los resultados obtenidos en cada una de las fases de la metodología TDDM4IoTS para llevar a cabo esta investigación se describen a continuación:

* + 1. **Análisis preliminar.**
       1. **(a) Análisis de requerimientos.**

A través de la observación directa; y, conocedores como estudiantes, de los problemas existentes para que el docente acceda al aula donde impartirá las clases, se han determinado como análisis de requerimientos las especificaciones del cliente, quien corresponderá al catedrático que necesita del espacio áulico, las cuales son las siguientes:

1. Sistema basado en IoT que permite controlar el encendido/apagado automático de los dispositivos electrónicos que se encuentran disponibles en el aula de clases, el mismo que desarrolla las siguientes acciones:
   1. Sistema desarrollado con microcontroladores Arduino y un miniordenador Raspberry Pi, que permitan interconectar los dispositivos eléctricos.
   2. Autenticación en la entrada del aula que permita el acceso al aula de clases, en donde se abre la puerta a través de la chapa eléctrica.
   3. Autenticación de los estudiantes a través de tarjetas RFID, para tomar la previa asistencia a la hora de clases.
2. Aplicación móvil que permita controlar los dispositivos interconectados disponibles en el aula de clases; y, mostrar los alumnos asistentes a la hora de clases.

Estos requerimientos se tomaron en base a que actualmente debe existir una tercera persona para que, de apertura al curso y la manipulación de los dispositivos eléctricos y electrónicos, aspectos que como estudiantes hemos observado a lo largo de la carrera; y, con ello pretender automatizar un espacio que dará mayor dinamismo a las actividades diarias que debe realizar el docente.

* + - 1. **(b) Análisis de tecnología.**

Una vez determinado los requerimientos de sistema, es necesario determinar la tecnología que se emplea para llevar a cabo el desarrollo de este prototipo, los mismo que se detallan a continuación:

1. Herramientas de software

Tabla 4.

Herramientas de software utilizadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Software** | **Licencia** | **Análisis** |
| 1 | Arduino | Libre | Su utilización se debe a que estamos usando los dispositivos de esta compañía que mantiene su lenguaje de programación en versión libre. |
| 2 | Android Studio | Libre | A pesar de ser el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para la plataforma Android, contiene una variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba; y, permite desarrollar para todos los dispositivos Android gracias al sistema de compilación flexible basado en Gradle. |
| 3 | Netbenas IDE – Java | Libre | Entorno de desarrollo gratuito y de código abierto; permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles, en especial la creación de servicios webs que se integra con diversos servidores de aplicaciones, de tal manera que podemos gestionarlos desde el propio IDE: inicio, parada, arranque en modo debug, despliegues, entre los cuales se debe destacar a Apache Tomcat y GlassFish. |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

1. Recursos de hardware

Para determinar los dispositivos a utilizar se realizó una comparación entre los dos componentes más importantes:

1. Placa Arduino Uno que utiliza un microcontrolador ATmega328, una memoria flash de 32 KB, una memoria EEFROM de 1 KB, 14 series digitales, 12 series analógicas y 1 puerto; ideal para códigos reducidos; y, Placa de Arduino Mega 2560 que utiliza un microcontrolador ATmega2560, una memoria flash de 8 KB, una memoria EEFROM de 4 KB, 54 series digitales, 31 series analógicas y 4 puertos; que se utiliza para códigos más amplios y robustos que debe efectuar varias acciones. En donde para el prototipo propuesto se debe utilizar la placa que nos permita ingresar una programación para diferentes componentes Arduino que ejecutarán una función específica.
2. Raspberry Pi 3 Modelo B que utiliza un procesador Broadcom BCM2837B0 de cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,4 GHz, una memoria RAM de SDRAM LPDDR2 de 1 GB, 4 puertos USB-A 2.0, conectividad Wi-Fi 802.11ac, Ethernet a 300 Mbps, Bluetooth 4.0; y, Raspberry Pi 4 que utiliza un Broadcom BCM2711 de cuatro núcleos Cortex-A72 a 1,5 GHz, una memoria RAM de 8GB LPDDR4-2400, conectividad Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0. Dentro de los dos miniordenadores para obtener una mayor respuesta en el menor tiempo posible se debe utilizar el dispositivo que contenga la mayor cantidad de memoria RAM posible.

Tabla 5.

Recursos de hardware utilizados.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Cantidad** | **Hardware** | **Utilidad** | **Costo** |
|  | 1 | Arduino Mega 2560 | Contenedor de instrucciones | 15,50 |
|  | 3 | Módulo Sensor Infrarrojo | Mensajero emisor | 6,00 |
|  | 1 | Módulo Reles 5v 10 Amp 4 Canales | Interruptores eléctricos | 5,50 |
|  | 2 | Protoboard | Repartidor de voltaje | 6,00 |
|  | 1 | Módulo Bluetooth HC-06 | Comunicador | 7,00 |
|  | 1 | Raspberry Pi4 | Servidor local | 192,00 |
|  | 30 | Cable Jumper 40 Pines 20cm | Conexiones | 6,00 |
|  | 1 | Cámara IP Hikvision  DS-2CD1143G0-I | Detector facial | 60,00 |
|  | 1 | Lector Tarjetas RFID MIFARE KR601 | Decodificador | 13,00 |
|  | 1 | Sensor de Movimiento | Detector | 25,00 |
|  | 17 | Metros de Cable UTP | Comunicador | 9,00 |
|  | 5 | Tarjeta Proximidad RFID | Identificador | 3,75 |
|  |  |  | **TOTAL** | **348,75** |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

1. Hardware de terceros

Para establecer este apartado se debió tener en cuenta el tablero luego de ser armado se procede hacer el montaje en el sitio (aula) según a una altura establecida de 1.80 a 2.00 metros, y se ubica los más cerca al aire acondicionado (A/C) y al *infocus* para que pueda emitir las señales para su control (de encendido y apagado).

Para dimensionar de la caja de control se consideró tamaño de cada uno de los elementos a colocar en su interior, además de adapto una un acrílico transparente para que transfiera la señal del led infrarrojo para el control del A/C y el *infocus*.

El tablero o caja instalada tiene los siguientes datos técnicos:

1. Voltaje de alimentación: Fase – Neutro → 120 VAC
2. Corriente de consumo: Fase 1→ 6 Amp.
3. Directorio de circuitos (cargas)
4. Transformador de chapa eléctrica → 120VAC/12VAC- 2Amp.
5. Fuente de tarjetas de Arduino → 120VAC/12VCD- 1.5 Amp.
6. Fuente de lectora de tarjeta → 120VAC/12VCD- 1.5 Amp.
7. Circuito de luces → 120VAC- 8Amp. (la protección está en la caja térmica).

Esto con la finalidad de instalar la chapa eléctrica que se requiere para la apertura automática de la puerta, en donde el resto de materiales de la instalación eléctrica se detallan a continuación:

Tabla 6.

Hardware de terceros contratados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cant.** | **Descripción** | **P. Unit.** | **P. Total** |
| 1 | Chapa Electrica con botón pulsador | 36,00 | 36,00 |
| 1 | Transformador de chapa 120VAC/13VAC | 28,00 | 28,00 |
| 1 | Caja de paso 30\*30\*15 cm | 14,50 | 14,50 |
| 1 | Acrilico de 300\*300\*e2 mm | 8,00 | 8,00 |
| 20 | MT de cable gemelo #2\*22 AWG | 0,22 | 4,40 |
| 6 | MT de cable gemelo #2\*14 AWG | 0,29 | 1,74 |
| 6 | MT de cable de control #18 AWG | 0,25 | 1,50 |
| 3 | Canaletas adhesivas de 12\*20 mm | 2,75 | 8,25 |
| 1 | Breker de un polo 2 Amp | 6,00 | 6,00 |
| 1 | Breker de un polo 8 Amp | 6,00 | 6,00 |
| 6 | Borneras de riel DIN | 0,95 | 5,70 |
| 1 | Pedaso de riel DIN de 20 cm | 1,20 | 1,20 |
| 1 | Varios materiales menores eléctricos y mecánicos: electrodos, disco de corte, platino, taco ficher, tornillos, taipo, silicon, amarras plásticas, terminales pin | 20,00 | 20,00 |
| 1 | \* Instalación de la chapa en la puerta | 25,00 | 25,00 |
| 1 | \* Instalación eléctrica de luches, chapa, gabinete | 60,00 | 60,00 |
|  |  | **Subtotal** | 226,29 |
|  |  | **IVA 12%** | 27,15 |
|  |  | **TOTAL** | 253,44 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + - 1. **(c) Análisis del medio ambiente.**

El entorno donde se desarrolló la investigación corresponde a un aula perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en donde se puede encontrar dispositivos eléctricos: aire acondicionado, proyector, luces. Cabe destacar que se colocó una chapa eléctrica para efectivizar la automatización, así como adecuación de conexión de luces eléctricas. El aula cuenta con dos cajetines de breques y se colocó una caja de control para realizar la conexión segura de los microcontroladores.

* + - 1. **(d) Análisis de viabilidad.**

El proyecto de investigación se pudo efectuar con alta viabilidad al existir los microcontroladores disponibles; y, la autorización a modificar las conexiones eléctricas del aula de clases para poder llevar a cabo la implementación dentro del curso, para realizar esto se contrató un personal con los conocimientos necesarios en electricidad; el mismo que podrá seguir funcionando una vez instalado ya que se están usando servidores propios y aplicaciones de licencias libres para uso del docente.

* + 1. **Diseño de la capa tecnológica.**

Para una mayor comprensión de la capa tecnológica sobre el sistema basado en IoT, se ha procedido a enumerar cada uno de los componentes dentro de la gráfica los mismos que se detallan a continuación:

1. Arduino mega 2560
2. Raspberry Pi 4
3. Cámara IP
4. Motor DC de la chapa eléctrica
5. Módulo PIR HC-SR04
6. Sensor lector de huella digital DFRobot
7. Lector RFID Wiegand W26
8. Módulo Bluetooth HC-5
9. Módulo Rele 2 canales
10. Breaker DC Siemens de 220/380V
11. Disyuntor Merlin Gerin C60hb Multi9 B25
12. Transformador de cerradura eléctrica 110V-12V
13. Modulo transceptor IR NE555
14. Protoboad
15. Hileras de luces
16. macho y hembra DC Power Jack Socket adaptador de cable
17. Regleta eléctrica
18. Modulo Rele 2 canales

**Sistema domótico:** Este compuesto por el Arduino mega 2560 que permite la conexión con los demás componentes, a este dispositivo se le conectan módulos de gran importancia, como el Raspberry PI 4 realiza una conexión serial con el Arduino para emitir señales digitales permitiendo el encendido de luces, proyector, aire acondicionado, puerta y apagado de los mismos. El módulo PIR tiene una conexión directa al Arduino Mega con un relé que permite la comunicación con un pin ayudando a la detección de presencia de personas en el aula de clases.

El sensor lector de huellas tiene una salida de 5v y un pin de entrada conectada al Arduino específicamente el 2 y 3 como emisor y receptor de señal, la obtención de los códigos que se generan por la huella que es identificada; las huellas son registradas en la memoria interna del sensor. El lector RFID Wiegand W26 permite la lectura de las tarjetas identificando la persona que se registra, este sensor utiliza una corriente de 5v y sus pines son el 2 y 3.

***Nota:*** EL sensor de huella y el RFID utilizan los mismos pines para la emisión y recepción de datos por lo tanto se realizó un puente directo del Arduino Mega a la ProtoBoard para generar más puntos de conexión y sean utilizados por estos dispositivos.

El módulo bluetooth HC-5 recepta la señal emitida por el dispositivo móvil para apagar/encender y abrir los dispositivos, la conexión de este módulo interviene una corriente de 5v, la configuración se la estableció como esclavo para que recepte señales y las ejecute. El relé de 4 canales ayuda a conectar a la chapa eléctrica y luces, la chapa eléctrica debe utilizar un transformador de cerradura eléctrica 110v -12v para el paso de corriente de 5v a 12v y así la puerta se apertura, el uso del relé es como un interruptor para abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica de esa forma encender/apagar las luces y abrir la cerradura.

Figura 12. Esquema del sistema basado en IoT desarrollado en Fritzing




ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Por otra parte, el breaker DC Siemens de 220v/380v se implementó por emergencia en caso de alguna falla y cerrar paso directamente con la comunicación del Arduino y los demás componentes que depende del mismo. Los sensores infrarrojos de emisión de señal se alimentan de una corriente de 5v y son conectados con el pin 9, este caso se realizó también un puente del Arduino a la protoboad para compartir este mismo puerto, mediante un haz de luz emiten la señal de encendido y apagado con el proyector o A/C.

**Funcionamiento general:** Se verifica en la entrada el docente por medio de la cámara IP que está conectada con el Raspberry PI 4, al ser identificado el docente automáticamente se abrirá la puerta y se encenderán los dispositivos electrónicos, este proceso lo ejecuta el Arduino al detectar la señal digital o la instrucción emitida por Raspberry PI. Al ingresar el docente, los estudiantes registrarán su asistencia por dos medios que son el RFID y huella digital. El RFID es por medio de la lectura de tarjetas las mismas que tienen un código que es validado en el sistema si pertenece a un estudiante y es de esa clase, la huella digital respalda la asistencia verificada por medio del código dactilar. Además de la automatización, el sistema móvil posee el accionar el encendido/ apagado de los dispositivos electrónicos y verificar la asistencia de estudiantes pertenecientes a esa clase.

**Reconocimiento Facial:** El proceso de reconocimiento facial comienza con la comunicación de la cámara IP, mediante un Live Stream (Video en vivo) mediante un protocolo de comunicación RTCP con OPENCV que se encuentra conectado mediante la red con una ip estática, en donde se encarga de capturar la imagen, ya sea un rostro etc. Continuamente se procesa el rostro mediante clasificadores de ojos y rostro de OPENCV en formato XML, para lo cual posteriormente se detecta el rostro y se la recorta con una dimensión de 550 x 550 pixeles, además de convertir cada una de ellas en formato de color de 8 bytes en escala de grises, para poder continuar con el proceso de reconocimiento del rostro para el usuario mediante el algoritmo utilizado LBPH Face Recognizer: que se encarga de procesar estas imágenes, para devolvernos un valor de confianza mediante la predicción encontrada. Y de acuerdo a esto nos devuelve el ID, en este caso la persona que más se asemeje al rostro reconocido en el conjunto de datos, en este caso las imágenes que hayan sido entrenadas.


Figura 10. Proceso de LBPH Face Recognizer



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

**Raspberry PI:** El sistema inicia con la detección y el reconocimiento de una imagen (rostros, individuo, objeto), en donde paralelamente se encuentra conectado con un Raspberry PI independiente que actúa como servidor local, para lo cual se encarga de preparar todas las imágenes establecidas que se deben extraer desde el servidor remoto mediante Protocolo HTTP para su almacenamiento, y poder realizar el entrenamiento del reconocedor de rostros con el conjunto de datos de imágenes que fue obtenido. Además, el Raspberry actúa como intermediario para cualquier tipo de interacción que pueda existir con el Arduino, ya sea también para reconocimiento biométrico de huellas digitales y tarjetas RFID, y dicha información se encuentra alojada en la base de datos del servidor remoto.

Figura 11. Procesos del Raspberry Pi



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

A continuación, se presenta el diseño del sistema basado en IoT desarrollado en Fritzing:

* + 1. **Análisis detallado de los requisitos.**

En esta fase se fijan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para reflejarlos en un modelo de casos de uso. Los actores que participan pueden ser actores primarios o secundarios encargados de interactuar con el sistema, los distintos actores que intervienen dentro del sistema son:


**Usuario administrador:** es el usuario identificado en el sistema como el encargado de añadir, consultar, modificar y eliminar usuarios registrados y horarios, además que pueden programar, monitorizar, configurar y modificar todo con respecto al sistema.

**Usuario docente:** es el usuario identificado en el sistema que posee acceso al aula de clases y mantiene el control de los dispositivos electrónicos (luz, A/C, proyector, cerradura eléctrica-puerta.

**Dispositivos electrónicos:** es el componente hardware encargado de manipular de forma remota el accionar de los dispositivos electrónicos, además de procesar, ejecutar, enviar y recibir parámetros del sistema.

Figura 13.

Diagrama de casos de uso



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

En las siguientes tablas se observa una explicación que detalla los casos de uso que se ilustran en la figura anterior.

Tabla 7.

CU01 – Ingresar al sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Ingresar al sistema. | | | |
| **ACTOR:** | Docente, Administrador. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Acceder a la aplicación móvil para obtener las diversas opciones que permite el control del curso. | | | |
| **RESUMEN:** | El actor (docente o administrador) ingresará las credenciales proporcionadas por la institución, estas se validarán y posterior otorgará el acceso a las opciones. | | | |
| **TIPO:** | Primario y esencial | | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el actor (docente o administrador) necesita acceder a la aplicación, para ello ingresa a la aplicación móvil en su dispositivo smartphone. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra el formulario correspondiente. | |
| 1. El actor (docente o administrador) ingresa el usuario y contraseña asignados por la institución; y da clic en el botón Ingresar. | | |  | |
|  | | | 1. Válida que los datos sean correctos y muestra el formulario de la ventana principal, dando por concluido el caso de uso. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 4:** Muestra un mensaje de credenciales incorrectas y retorne a la línea 2. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_login(usua text, pass text, OUT out\_idpersona character varying, OUT out\_persona character varying) | | Validar en los registros de la base de datos que las credenciales ingresadas sean correctas y retornar cédula y nombres completos. | | credenciales, personas |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
| MD5(contraseña) | | Válida que la contraseña ingresada tenga relación con la contraseña encriptada almacenada. | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 8.

CU02 – Solicitar accesos físicos temporales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Solicitar accesos físicos temporales. | | | |
| **ACTOR:** | Docente. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Solicitar acceso a un aula de clases en un tiempo determinado, teniendo en cuenta que está no se encuentre ocupada por otro docente. | | | |
| **RESUMEN:** | El docente dentro de la aplicación móvil, escogerá la opción “Permisos cursos” dentro del menú y llenará la información solicitada. | | | |
| **TIPO:** | Secundario | | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente necesita tener acceso temporalmente a un aula de clases que se encuentre disponible (no utilizada). | | |  | |
| 1. El docente, una vez autenticado en la aplicación móvil, ingresará al menú y escogerá la opción “Permisos cursos”. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra el formulario correspondiente. | |
| 1. El docente llenará la información solicitada por la interfaz, que consiste en el curso a solicitar, la fecha que requiere el acceso, hora de inicio y fin del permiso; y, una descripción donde detallará brevemente la justificación del permiso. Una vez culminado, dará clic en el botón Enviar. | | |  | |
|  | | | 1. Mostrará un mensaje de envío correcto de la información, finalizando el caso de uso. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 5:** Muestra un mensaje de error y retorne a la línea 4. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_accesocursostemporales(in\_idpermisotemporal int, OUT out\_idpermisotemporal int, OUT out\_nombreaula character varying, OUT out\_horainicio character varying, OUT out\_horafin character varying, OUT out\_direccionmac character varying) | | Validar en los registros de la base de datos que el docente tenga autorizado el acceso temporal de un aula en su respectiva facultad. | | dispositivos, paralelos, permisostemporales |
| public.fn\_consultarpermisostemporalesdocente(in\_idpersona character varying,  OUT out\_idpermisotemporal integer,  OUT out\_nombreaula character varying,  OUT out\_fechapermiso text, OUT out\_fechasolicitud text, OUT out\_horainicio text, OUT out\_horafin text, OUT out\_descripcion text, OUT out\_logofacultad text, OUT out\_estadopermiso text, OUT out\_direccionmac text) | | Consultar los permisos temporales a cursos que hayan sido autorizados por el administrador. | | personas, permisostemporales, facultades, dispositivos, paralelos, carreras |
| public.fn\_insertarpermisotemporal(  in\_idpersona character varying, in\_nombreaula character varying, in\_fechapermiso text, in\_horainicio text,  in\_horafin text, in\_descripcion text) | | Insertar los permisos temporales a un aula de clases realizados por el docente desde la aplicación móvil. | | permisostemporales |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 9.

CU03 – Acceder a cursos temporales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Acceder a cursos temporales. | | | |
| **ACTOR:** | Docente. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Ingresar al aula de clases que el docente solicitó un permiso temporal, previo a la autorización del administrador. | | | |
| **RESUMEN:** | Acceso al curso temporal en la aplicación móvil luego de obtener autorización, donde podrá manipular los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH). | | | |
| **TIPO:** | Secundario | | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente accede temporalmente a un aula de clases que se encuentre disponible (no utilizada). | | |  | |
| 1. El docente, una vez autenticado en la aplicación móvil, ingresará a la pestaña de “Cursos Temporales”. | | |  | |
|  | | | 1. Mostrará el listado de los cursos temporales autorizados. | |
| 1. Escoge un determinado curso dentro de la aplicación. | | |  | |
|  | | | 1. Verifica que tenga acceso al curso validando si encuentra dentro del rango de horas solicitadas. | |
|  | | | 1. Vincula el celular a través de bluetooth con el Sistema Arduino. | |
| 1. El docente acepta la vinculación, accede al curso y tiene acceso a las opciones de registrar asistencias y control de los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH). Quedando concluido el caso de uso. | | |  | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 5:** Muestra un mensaje de error y retorne a la línea 3. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_accesocursostemporales(in\_idpermisotemporal int, OUT out\_idpermisotemporal int, OUT out\_nombreaula character varying, OUT out\_horainicio character varying, OUT out\_horafin character varying, OUT out\_direccionmac character varying) | | Consultar si el docente tiene autorizado el acceso al curso temporal solicitado, en el rango de horas estipuladas. | | dispositivos, paralelos, permisostemporales |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 10.

CU04 – Registrar asistencia de estudiantes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Registrar asistencia de estudiantes. | | | |
| **ACTOR:** | Docente, Estudiante. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Registrar la asistencia de los estudiantes que ingresarán al aula de clases, previo a mantener cátedra con el docente asignado. | | | |
| **RESUMEN:** | Posterior a la autenticación facial del docente, los estudiantes ingresarán al curso colocando su credencial especial por el Lector RFID, luego el docente ingresará a la aplicación, validará el registro temporal de asistencias y enviará estas asistencias a almacenarse en la base de datos. | | | |
| **TIPO:** | Primario y esencial. | | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente va a impartir su cátedra en el curso asignado, para ello posterior a su autenticación facial, ingresará a curso acompañado de los estudiantes asignados a dicha materia. | | |  | |
| 1. Los estudiantes ingresarán al curso, ordenados e independientes; y, colocarán su credencial especial en el Lector RFID. | | |  | |
|  | | | 1. Obtiene el código de la tarjeta, válida los datos del estudiante y registra su asistencia temporal. | |
|  | | | 1. Mostrará en la interface de usuario, la asistencia de ingreso a la materia de todos los estudiantes. | |
| 1. El docente deberá dar clic en el ícono de “Actualizar Asistencias”, para obtener las asistencias e inasistencias temporales de cada alumno. | | |  | |
|  | | | 1. En la interfaz de usuario, se actualizará las asistencias de los estudiantes que han utilizado la credencial especial. | |
| 1. El docente verificará que las asistencias se encuentren correctas, y dará clic en el ícono de “Guardar Asistencias” para almacenar definitivamente las asistencias en la base de datos. | | |  | |
|  | | | 1. Mostrará un mensaje de confirmación, para registrar la información. | |
| 1. El docente confirmará a través del respectivo botón de la aplicación móvil, subir la asistencia a la base de datos. | | |  | |
|  | | | 1. Mostrará mensaje de éxito, actualiza la lista de estudiantes con la respectiva asistencia, y bloquea el botón “Registrar Asistencia”. Con esto finaliza el caso de uso. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 7:** Puede eliminar asistencias de alumnos que no se encuentren en el aula de clases, o pedir que vuelva a autenticar a través de huella digital.  **Línea 9:** Puede escoger la opción rechazar, se mostrará un mensaje de notificación y retornará a la línea 6. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_tp\_registroasispendientes() | | Realizar el registro de ingreso a la asignatura y curso respectivo, que servirá como registro temporal de asistencia. | | personaxasignaturamodulo, asignaturaxmodulo, paralelos, horarios, personas |
| fn\_consultarasistenciaspendientescurso(  in\_numeroaula character varying, OUT out\_id\_asistencia integer, OUT out\_estadoasistencia character varying, OUT out\_estadoregistro character varying, OUT out\_persona character varying, OUT out\_idpersona character varying, OUT out\_horaregistro character varying) | | Mostrar al docente las asistencias de ingreso al curso y materia de un determinado curso. | | personaxasignaturamodulo, asignaturaxmodulo, paralelos, horarios, personas, asistencias |
| public.fn\_guardarasistenciarfid(in\_serietarjeta text) | | Registrar la asistencia del estudiante que disponga una credencial especial. | | biometrias, personas, asistencias, personaxasignaturamodulo |
| fn\_actualizarasistenciaspendientes(in\_idasistencia integer, in\_estadoasistencia character varying, in\_estadoregistro character varying) | | Actualizar los registros temporales a los estados asistencia o inasistencia, según sea el caso. | | asistencias |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 11.

CU5 – Autenticar el acceso físico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | | Autenticar el acceso físico. | | |
| **ACTOR:** | | Docente. | | |
| **PROPÓSITO:** | | Realizar autenticación facial para que detecte el docente que ingresará, abra la puerta y encienda los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH). | | |
| **RESUMEN:** | | El docente se acerca al curso asignado, se coloca frente a la cámara para realizar la autenticación facial, abra la puerta, pueda acceder al curso y encender los equipos electrónicos y eléctricos (ETH). | | |
| **TIPO:** | | Principal y esencial. | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente necesita acceder al curso; y, se coloca delante frente a la cámara que se encuentra en la parte externa del curso. | | | |  |
|  | | | | 1. La cámara detecta el rostro del docente, registra su asistencia. |
|  | | | | 1. El Sistema Arduino abre la cerradura de la puerta, y enciende automáticamente los dispositivos electrónicos y eléctricos. |
| 1. El docente ingresa al aula y solicita a los estudiantes que ingresen y marquen su asistencia temporal con la credencial especial; y, finaliza el caso de uso. | | | |  |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 2:** No tiene acceso, la cerradura sigue bloqueada y retorne a la línea 2. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | **Objetivo Del Método** | | | **Tablas Afectadas** |
| reconocerdocente() | Identificar el docente a través de reconocimiento facial. | | | asistencias, biomterias, fotografías, personas, personaxasignaturamodulo |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | | |  | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 12.

CU6 – Acceder al aula de clases

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Acceder al aula de clases. | | | | |
| **ACTOR:** | Docente. | | | | |
| **PROPÓSITO:** | Acceder al aula de clases dentro de la aplicación para realizar el registro de asistencia; y, controlar los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH). | | | | |
| **RESUMEN:** | El docente desde la aplicación móvil puede acceder al curso, en la página inicial le muestra los cursos que están a su disponibilidad considerando que tenga asignatura en la hora indicada, al darle clic al curso se vincula a través de bluetooth; y, con ello podría tomar asistencia y controlar los dispositivos eléctricos y electrónicos ETH. | | | | |
| **TIPO:** | Principal y esencial. | | | | |
|  | | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente ingresa al curso; y, a su vez debe acceder desde la aplicación móvil | | | |  | |
|  | | | | 1. Mostrará el listado de los cursos disponibles en donde imparte clases. | |
| 1. Escoge un determinado curso dentro de la aplicación. | | | |  | |
|  | | | | 1. Verifica que tenga acceso al curso validando si encuentra registrado en ese horario y de asignatura | |
|  | | | | 1. Vincula el celular a través de bluetooth con el Sistema Arduino. | |
| 1. El docente acepta la vinculación, accede al curso y tiene acceso a las opciones de registrar asistencias y control de los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH). Quedando concluido el caso de uso. | | | |  | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | | |
| **Línea 5:** Muestra mensaje de error y retorna a la línea 2. | | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | | |
|  | | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | | |
|  | | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | | |
| **Firma Del Método** | | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_cursosdocente(usua character varying, OUT out\_nombreaula character varying, OUT out\_idpersona character varying, OUT out\_direccionmac text, OUT out\_logofacultad text) | | | Consultar los cursos disponibles para un docente que tenga asignado un horario y materia en un determinado curso. | | dispositivos, paralelos, personas, facultades, carreras, asignaturas, asignaturaxmodulo, personaxasignaturamodulo, horarios |
| public.fn\_accesocursosdocente(in\_numeroaula character varying, in\_idperosona character varying, OUT out\_idpersonaxasignaturamodulo integer, OUT out\_idasignaturaxmodulo integer, OUT out\_nombreasignatura character varying, OUT out\_nombreaula character varying, OUT out\_horainicio character varying, OUT out\_horafin character varying, OUT out\_idhorario character varying, OUT out\_direccionmac character varying) | | | Consultar si tiene acceso al curso seleccionado teniendo en consideración si tiene asignada una asignatura en un rango de horas determinadas por el horario. | | personaxasignaturamodulo, asignaturaxmodulo, paralelos, horarios, personas, asignaturas, dispositivos |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | | |
|  | |  | | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 13.

CU07 – Registrar Fotografías

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Registrar fotografías. | | | |
| **ACTOR:** | Docente. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Registrar fotografías de rostros que ayudarán eficientemente al proceso de reconocimiento facial. | | | |
| **RESUMEN:** | El docente accederá a la pestaña de Registrar Fotografías, en donde procederá a tomarse cuatro fotografías y posterior enviarla para que se almacene en el servidor. | | | |
| **TIPO:** | Principal y esencial. | | | |
|  | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente quiere registrar sus fotografías, para realizar la respectiva autenticación facial. Inicia la aplicación móvil, se dirige a la pestaña “Registrar Fotografías”. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra la interfaz de usuario correspondiente. | |
| 1. El docente dará clic en el ícono de “Capturar”, aceptará los permisos, y procederá a tomarse hasta 4 fotografías. Luego da clic en el ícono “Guardar” | | |  | |
|  | | | 1. Muestra un mensaje de confirmación de envío de imágenes. | |
| 1. Acepta la confirmación para el envío de las imágenes al servidor | | |  | |
|  | | | 1. Muestra mensaje de confirmación; y, finaliza el caso de uso. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 3:** Rechazar permisos y regresa a la línea 2.  **Línea 5:** Rechazar envío y regresa a la línea 3. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_registrarfotografiasdocente(in\_idpersona character varying, in\_direccion text, in\_nombrefoto text) | | Registrar las fotografías del docente para una mejor precisión en el proceso de reconocimiento facial. | | fotografias |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 14.

CU08 – Cambiar contraseña

|  |  |
| --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Cambiar contraseña. |
| **ACTOR:** | Docente. |
| **PROPÓSITO:** | Cambiar la contraseña para el acceso de la aplicación móvil sin afectar el inicio de sesión vigente que se encuentra en el dispositivo Smatphone. |
| **RESUMEN:** | El docente accederá al menú y escogerá la opción “Cambiar Contraseña”, en donde ingresará la información que solicita el formulario, posterior dará clic en el botón “Aceptar”, la contraseña se actualizará sin afectar a la sesión iniciada en el dispositivo Smartphone. |
| **TIPO:** | Secundario. |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente quiere cambiar la contraseña de acceso. Inicia la aplicación móvil, se dirige al menú y escoge la opción “Cambiar Contraseña”. | |  | |
|  | | 1. Muestra el formulario respectivo. | |
| 1. El docente ingresa la información solicitado en el formulario, que consiste en la contraseña anterior, nueva contraseña y repetir contraseña. Luego da clic en el botón “Aceptar”. | |  | |
|  | | 1. Valida que sea la contraseña anterior; y, efectúa la actualización de contraseña. | |
|  | | 1. Muestra un mensaje de confirmación de cambio de contraseña. | |
| 1. Acepta la confirmación para el envío de las imágenes al servidor | |  | |
|  | | 1. Muestra mensaje de confirmación y culmina el caso de uso. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 3:** Selecciona el botón “Cancelar” y se cierra el formulario.  **Línea 5:** Rechazar envío y regresa a la línea 3. | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | |
|  | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | |
|  | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | |
|  | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | |
| **Firma Del Método** | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_actualizarcontrasenia(in\_cedula character varying, in\_contraanterior text, in\_contranueva text) | Actualizar la contraseña para el acceso de la aplicación móvil. | | personas, credenciales |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | |
|  |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 15.

CU09 – Controlar los dispositivos interconectados

|  |  |
| --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Controlar los dispositivos interconectados |
| **ACTOR:** | Docente. |
| **PROPÓSITO:** | Controlar los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH) del aula de clases. |
| **RESUMEN:** | El docente después de autenticarse y acceder al curso en la aplicación móvil, se dirigirá a la pestaña “Control de dispositivos”, en donde podrá manipular el encendido y apagado de las bombillas, proyector, aire acondicionado; y, abrir la puerta de acceso al curso. |
| **TIPO:** | Principal y esencial. |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN PRINCIPAL** | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente ingresa al aula de clases, tanto en físico como virtual; y, vincula su smartphone con el sistema Arduino. | |  | |
|  | | 1. Muestra la interfaz de usuario correspondiente. | |
| 1. El docente tiene control de los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH) y podrá escoger manipular:    1. Bombillas, consulte la Sección Controlar Bombilla.    2. Aire Acondicionado, consulte la Sección Controlar Aire Acondicionado.    3. Proyector, consulte la Sección Controlar Proyector.    4. Cerradura Puerta Principal, consulte la Sección Controlar Cerradura. | |  | |
| 1. El docente dará clic en el ícono de las opciones disponibles. | |  | |
|  | | 1. Cambia el estado del ícono en la interfaz de usuario. | |
| 1. Termina la clase, el docente abandona el aula y pierde el control de los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH); y, finaliza el caso de uso. | |  | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 0:** | | | |
|  | | | |
| **SECCIÓN:** Controlar Bombilla | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El docente escoge la opción de Manipular Bombillas. | |  | |
| 1. El docente necesita apagar las luces de las bombillas, y da clic en el ícono de luces. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de amarillo. | |
| 1. El docente necesita encender las luces de las bombillas, y da clic en el ícono de luces. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de blanco. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 0:** | | | |
|  | | | |
| **SECCIÓN:** Controlar Aire Acondicionado | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El docente escoge la opción de Manipular Aire Acondicionado. | |  | |
| 1. El docente necesita apagar el aire acondicionado, y da clic en el ícono de A/C. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de amarillo. | |
| 1. El docente necesita encender el aire acondicionado, y da clic en el ícono de A/C. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de blanco. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 0:** | | | |
|  | | | |
| **SECCIÓN:** Controlar Proyector | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El docente escoge la opción de Manipular Proyector. | |  | |
| 1. El docente necesita apagar el proyector, y da clic en el ícono respectivo. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de amarillo. | |
| 1. El docente necesita encender el proyector, y da clic en el ícono respectivo. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de blanco. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 0:** | | | |
|  | | | |
| **SECCIÓN:** Controlar Cerradura | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El docente escoge la opción de Manipular Cerradura de la Puerta Principal. | |  | |
| 1. El docente necesita abrir la cerradura, y da clic en el ícono respectivo. | |  | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de amarillo. | |
|  | | 1. El botón on/off (switch) cambia de estado y se colorea de blanco. | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | |
| **Línea 0:** | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | |
|  | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | |
|  | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | |
|  | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | |
| **Firma Del Método** | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
|  |  | |  |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | |
|  |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 16.

CU10 – Autorizar accesos físicos temporales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Autorizar accesos físicos temporales | | | |
| **ACTOR:** | Administrador. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Autorizar las solicitudes de cursos temporales efectuado por los docentes. | | | |
| **RESUMEN:** | El administrador, que en este caso sería un decano o coordinar de carrera de una facultad específica, ingresará a la aplicación, y en la pestaña “Cursos Temporales Docente”, en donde se enlistan los permisos solicitados y el administrador aceptará o rechazará el permiso. | | | |
| **TIPO:** | Secundario. | | | |
|  | | | | |
| **SECCIÓN PRINCIPAL** | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el administrador accede a la aplicación móvil para aceptar los permisos solicitados; y, escoge la pestaña “Cursos Temporales Docente”. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra la interfaz de usuario correspondiente, en donde se enlista todas las solicitudes realizadas. | |
| 1. El administrador escoge la opción de aceptar el permiso realizado por el curso, en donde debe tener en cuenta que el curso se encuentra o encontrará libre de acceso, es decir no vaya a ser ocupado por otro docente. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra un mensaje de confirmación. | |
| 1. El administrador acepta la confirmación de autorizar el uso del curso. | | |  | |
|  | | | Muestra la interfaz de usuario correspondiente, en donde se actualiza la lista de solicitudes y se pierde los botones de acción. | |
| 1. Repite los pasos por cada permiso que se haya solicitado dentro de la aplicación; si, ya no requiere de solicitar permisos se da por finalizado el caso de uso. | | |  | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 5:** Rechaza la confirmación y retorna a la línea 2. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_consultarpermisostemporales(OUT out\_idpermisotemporal integer, OUT out\_persona text, OUT out\_idpersona character varying, OUT out\_nombreaula character varying, OUT out\_fechapermiso text, OUT out\_fechasolicitud text, OUT out\_horainicio text, OUT out\_horafin text, OUT out\_descripcion text, OUT out\_estadopermiso text) | | Listar los permisos temporales realizados por los docentes para acceder a cursos no asignados. | | personas, permisostemporales |
| public.fn\_autorizarpermisotemporal(in\_idpermiso int) | | Actualizar el estado permiso a autorizados para que el docente pueda acceder al curso solicitado. | | permisostemporales |
| public.fn\_rechazarpermisotemporal(in\_idpermiso int) | | Actualizar el estado permiso a rechazado, negando al docente el acceso al curso solicitado. | | permisostemporales |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 17.

CU11 – Confirmar asistencia por biometría


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CASO DE USO:** | Confirmar asistencia por biometría | | | |
| **ACTOR:** | Estudiante. | | | |
| **PROPÓSITO:** | Corroborar la presencia del estudiante a través de huellas digitales. | | | |
| **RESUMEN:** | El administrador, que en este caso sería un decano o coordinar de carrera de una facultad específica, ingresará a la aplicación, y en la pestaña “Cursos Temporales Docente”, en donde se enlistan los permisos solicitados y el administrador aceptará o rechazará el permiso. | | | |
| **TIPO:** | Secundario. | | | |
|  | | | | |
| **SECCIÓN PRINCIPAL** | | | | |
| **FLUJO NORMAL DE EVENTOS** | | | | |
| ***ACCIÓN DEL ACTOR*** | | | ***RESPUESTA DEL SISTEMA*** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el docente quiere corroborar la asistencia de un estudiante, para lo cual procederá a cambiar el estado de asistencia a inasistencia del estudiante a verificar. | | |  | |
| 1. Solicita al estudiante que coloque su pulgar en el sensor de huellas digitales. | | |  | |
|  | | | 1. El sensor de huellas digitales, extrae la huella dactilar y la compara con las registrada con la base de datos, a su vez registrando cambios de estado de asistencia en caso de existir. | |
| 1. El docente da clic en el botón “actualizar” para observar los cambios efectuados después de la corroboración. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra la interfaz de usuario correspondiente, en donde se actualiza la lista de asistencia de estudiantes. | |
| 1. El docente termina su verificación con los demás estudiantes, en caso de existir, y procede a enviar la asistencia a la base de datos, dando clic en el botón “Registrar Asistencia”. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra el mensaje de confirmación. | |
| 1. Acepta la confirmación de datos para registrar la asistencia de estudiantes. | | |  | |
|  | | | 1. Muestra mensaje de éxito, actualiza la lista de estudiantes con la respectiva asistencia, y bloquea el botón “Registrar Asistencia”. | |
| 1. En caso de existir más observaciones de asistencias, repetir los pasos con los estudiantes correspondientes para su verificación de identidad; y, finaliza el caso de uso. | | |  | |
| **FLUJOS ALTERNOS** | | | | |
| **Línea 3:** Huella dactilar no reconocida, retorne a la línea 2.  **Línea 4:** Actualización fallida, retorne a la línea 2.  **Línea 7:** Rechaza la confirmación y retorna a la línea 5. | | | | |
| **DIAGRAMA DE CASOS DE USO RELACIONADOS** | | | | |
|  | | | | |
| **DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS (TABLAS QUE INTENVIENEN EN EL CASO DE USO)** | | | | |
|  | | | | |
| **DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO** | | | | |
|  | | | | |
| **LISTADO DE MÉTODOS** | | | | |
| **Firma Del Método** | | **Objetivo Del Método** | | **Tablas Afectadas** |
| public.fn\_guardarasistenciabiometria(in\_biometria text) | | Registrar la asistencia del estudiante que coloque su pulgar en el sensor de huellas digitales. | | biometrias, personas, asistencias, personaxasignaturamodulo |
| **LISTADO DE VALIDACIONES** | | | | |
|  | |  | | |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Se debe establecer la distribución física de cada uno de los componentes de software disponible en cada instancia física, para conocer como esta desplegado el sistema, en donde necesitaremos cuatro nodos físicos: el sistema local en donde funciona el Sistema Arduino, Cliente Móvil que puede ser un smartphone en donde se ejecutará la aplicación móvil que permite controlar los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH), que se comunica con los *Web Services* que recopilan y envían datos al Servidor de Base de Datos, estas comunicaciones se realizan a través de protocolo HTTP/HTPPS demostrando la funcionalidad del sistema basado en IoT para el funcionamiento de las diversas actividades que debe desarrollar la persona autorizada en el aula, en resumen se conecta a través de Internet con los componentes disponibles en un servidor externo para efectuar tanto el reconocimiento como el registro de asistencias, para más detalle se muestra el respectivo Diagrama de Despliegue.

Figura 14.

Diagrama de despliegue



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Generación y adaptación de modelo.**

A continuación, se muestran el diagrama de clases, diagrama de lógico de base de datos y el diagrama físico de base de datos, cabe mencionar que la base de datos que se ha utilizado fue desarrollada en Postgres.

Figura 15.


Diagrama de clases



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 16.

Diagrama lógico de base de datos



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Posterior a desarrollar el modelo lógico de base de datos se debe elaborar el diagrama de datos físicos es un modelo específico de bases de datos que representa objetos de datos relacionales (por ejemplo, tablas, columnas, claves principales y claves externas) y sus relaciones; en donde se puede utilizar para generar sentencias DDL que, después, se pueden desplegar en un servidor de base de datos, en este caso el Sistema de Gestión de Base de Datos utilizado fue Postgres, el mismo que al no obtener automáticamente el modelo en mención se procederá a describirlo a través de tablas.

Tabla 18.

Descripción de la entidad Asignaturas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdAsignatura | IDASIGNATURA | Variable characters (10) | X |
| IdCarrera | IDCARRERA | Serial | X |
| NombreAsignatura | NOMBREASIGNATURA | Variable characters (150) | X |
| Creditos | CREDITOS | Integer | X |
| Semestre | SEMESTRE | Integer | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 19.

Descripción de las relaciones de la entidad Asignaturas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Asignaturas\_AsiganturaXModulo | FK\_ASIGNATURAS\_ASIGANTURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Asignaturas | 0,n | 0,1 |
| FK\_Carreras\_Asignaturas | FK\_ASIGNATURA\_CARRERA | Asignaturas | Carreras | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 20.

Descripción de la entidad AsignaturaXModulo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdAsiganturaXModulo | IDASIGANTURAXMODULO | Serial | X |
| IdParalelo | IDPARALELO | Integer | X |
| IdPeriodLectivo | IDPERIODLECTIVO | Integer | X |
| IdAsignatura | IDASIGNATURA | Variable characters (10) | X |
| IdHorario | IDHORARIO | Integer | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 21.

Descripción de las relaciones de la entidad AsignaturaXModulo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Asignaturas\_AsiganturaXModulo | FK\_ASIGNATURAS\_ASIGANTURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Asignaturas | 0,n | 0,1 |
| FK\_AsigXModulo\_PersonaXAsigModulo | FK\_ASIGXMODULO\_PERSONAXASIGMODULO | PersonaXAsignaturaModulo | AsignaturaXModulo | 0,n | 0,1 |
| FK\_Horario\_AsignaturaXModulo | FK\_HORARIO\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Horarios | 0,n | 0,1 |
| FK\_Paralelos\_AsignaturaXModulo | FK\_PARALELOS\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Paralelos | 0,n | 0,1 |
| FK\_PeriodosLectivos\_AsignaturaXModulo | FK\_PERIODOSLECTIVOS\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | PeriodosLectivos | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 22.

Descripción de la entidad Asistencias

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| Id\_Asistencia | ID\_ASISTENCIA | Serial | X |
| IdPersonaXAsignaturaModulo | IDPERSONAXASIGNATURAMODULO | Integer | X |
| EstadoAsistencia | ESTADOASISTENCIA | Characters (1) | X |
| FechaAsiste | FECHAASISTE | Date | X |
| EstadoRegistro | ESTADOREGISTRO | Characters (1) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 23.

Descripción de las relaciones de la entidad Asistencias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_PersonaXAsigModulo\_Asistencias | FK\_PERSONAXASIGMODULO\_ASISTENCIAS | Asistencias | PersonaXAsignaturaModulo | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 24.

Descripción de la entidad Biometria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdBiometria | IDBIOMETRIA | Serial | X |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (15) | X |
| SerieTarjeta | SERIETARJETA | Text | X |
| HuellaDigital | HUELLADIGITAL | Text | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 25.

Descripción de las relaciones de la entidad Biometria

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Personas\_TarjetaRFID | FK\_PERSONAS\_TARJETARFID | Biometria | Personas | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 26 .

Descripción de la entidad Carreras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdFacultad | IDFACULTAD | Integer | X |
| IdCarrera | IDCARRERA | Serial | X |
| NombreCarrera | NOMBRECARRERA | Variable characters (100) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 27.

Descripción de las relaciones de la entidad Carreras

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Personas\_TarjetaRFID | FK\_PERSONAS\_TARJETARFID | Biometria | Personas | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 28.

Descripción de la entidad Credenciales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdCredencial | IDCREDENCIAL | Serial | X |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (15) | X |
| Usuario | USUARIO | Variable characters (15) | X |
| Contraseña | CONTRASENA | Variable characters (15) | X |
| Permiso | PERMISO | Variable characters (20) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 29.

Descripción de las relaciones de la entidad Credenciales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Personas\_Credenciales | FK\_PERSONAS\_CREDENCIALES | Credenciales | Personas | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 30.

Descripción de la entidad Facultades

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdFacultad | IDFACULTAD | Serial | X |
| NombreFacultad | NOMBREFACULTAD | Variable characters (100) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 31.

Descripción de las relaciones de la entidad Facultades

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Facultades\_Carreras | FK\_FACULTADES\_CARRERAS | Carreras | Facultades | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 32.

Descripción de la entidad Fotografias

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdFotografia | IDFOTOGRAFIA | Serial | X |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (15) | X |
| Direccion | DIRECCION | Text | X |
| NombreFoto | NOMBREFOTO | Text | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 33.

Descripción de las relaciones de la entidad Fotografias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Personas\_Fotografias | FK\_PERSONAS\_FOTOGRAFIAS | Fotografias | Personas | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 34.

Descripción de la entidad Horarios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdHorario | IDHORARIO | Serial | X |
| HoraInicio | HORAINICIO | Time | X |
| HoraFin | HORAFIN | Time | X |
| Dia | DIA | Variable characters (7) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 35.

Descripción de las relaciones de la entidad Horarios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Horario\_AsignaturaXModulo | FK\_HORARIO\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Horarios | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 36.

Descripción de la entidad Paralelos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdParalelo | IDPARALELO | Serial | X |
| Paralelo | PARALELO | Characters (1) | X |
| NumeroAula | NUMEROAULA | Characters (4) | X |
| Piso | PISO | Integer | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 37.

Descripción de las relaciones de la entidad Paralelos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Paralelos\_AsignaturaXModulo | FK\_PARALELOS\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | Paralelos | 0,n | 0,1 |
| FK\_Paralelos\_PermisosTemporales | FK\_PARALELOS\_PERMISOSTEMPORALES | Paralelos | PermisosTemporales | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 38.

Descripción de la entidad PeriodosLectivos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdPeriodLectivo | IDPERIODLECTIVO | Serial | X |
| PeriodoLectivo | PERIODOLECTIVO | Variable characters (20) | X |
| Etapa | ETAPA | Characters (1) | X |
| Seccion | SECCION | Variable characters (20) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 39.

Descripción de las relaciones de la entidad PeriodosLectivos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_PeriodosLectivos\_AsignaturaXModulo | FK\_PERIODOSLECTIVOS\_ASIGNATURAXMODULO | AsignaturaXModulo | PeriodosLectivos | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 40.

Descripción de la entidad PermisosTemporales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdPermisoTemporal | IDPERMISOTEMPORAL | Serial | X |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (10) | X |
| IdParalelo | IDPARALELO | Integer | X |
| NombreAula | NOMBREAULA | Variable characters (10) | X |
| FechaPermiso | FECHAPERMISO | Date | X |
| FechaSolicitud | FECHASOLICITUD | Date | X |
| HoraInicio | HORAINICIO | Time | X |
| HoraFin | HORAFIN | Time | X |
| Descripción | DESCRIPCION | Variable characters (200) |  |
| EstadoPermiso | ESTADOPERMISO | Characters (1) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 41.

Descripción de las relaciones de la entidad PermisosTemporales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Paralelos\_PermisosTemporales | FK\_PARALELOS\_PERMISOSTEMPORALES | Paralelos | PermisosTemporales | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_PermisosTemporales | FK\_PERSONAS\_PERMISOSTEMPORALES | Personas | PermisosTemporales | 0,n | 0,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 42.

Descripción de la entidad Personas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (15) | X |
| TipoPersona | TIPOPERSONA | Variable characters (50) | X |
| Nombres | NOMBRES | Variable characters (100) | X |
| Apellidos | APELLIDOS | Variable characters (100) | X |
| Direccion | DIRECCION | Variable characters (200) | X |
| Telefono | TELEFONO | Characters (10) | X |
| Email | EMAIL | Variable characters (120) | X |
| Genero | GENERO | Characters (1) | X |
| TipoIdentificacion | TIPOIDENTIFICACION | Variable characters (50) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 43.

Descripción de las relaciones de la entidad Personas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Personas\_Credenciales | FK\_PERSONAS\_CREDENCIALES | Credenciales | Personas | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_Fotografias | FK\_PERSONAS\_FOTOGRAFIAS | Fotografias | Personas | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_PermisosTemporales | FK\_PERSONAS\_PERMISOSTEMPORALES | Personas | PermisosTemporales | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_PersonaXAsignModulo | FK\_PERSONAS\_PERSONAXASIGNMODULO | PersonaXAsignaturaModulo | Personas | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_TarjetaRFID | FK\_PERSONAS\_TARJETARFID | Biometria | Personas | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 44.

Descripción de la entidad PersonaXAsignaturaModulo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdPersonaXAsignaturaModulo | IDPERSONAXASIGNATURAMODULO | Serial | X |
| IdAsiganturaXModulo | IDASIGANTURAXMODULO | Integer | X |
| IdPersona | IDPERSONA | Variable characters (15) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 45.

Descripción de las relaciones de la entidad PersonaXAsignaturaModulo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_AsigXModulo\_PersonaXAsigModulo | FK\_ASIGXMODULO\_PERSONAXASIGMODULO | PersonaXAsignaturaModulo | AsignaturaXModulo | 0,n | 0,1 |
| FK\_Personas\_PersonaXAsignModulo | FK\_PERSONAS\_PERSONAXASIGNMODULO | PersonaXAsignaturaModulo | Personas | 0,n | 0,1 |
| FK\_PersonaXAsigModulo\_Asistencias | FK\_PERSONAXASIGMODULO\_ASISTENCIAS | Asistencias | PersonaXAsignaturaModulo | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 46.

Descripción de la entidad Dispositivos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Tipo de Dato** | **Obligatorio** |
| IdDispositivo | IDDISPOSITIVO | Serial | X |
| IdParalelo | IDPARALELO | Integer | X |
| NombreDispositivo | NOMBREDISPOSITIVO | Variable characters (15) | X |
| DireccionMac | DIRECCIONMAC | Text | X |
| Estado | ESTADO | Character(1) | X |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 47.

Descripción de las relaciones de la entidad Dispositivos


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Código** | **Entidad 2** | **Entidad 1** | **Rol Cardinalidad Entidad 1 – Entidad 2** | **Rol Cardinalidad Entidad 2 – Entidad 1** |
| FK\_Dispositivos\_Paralelos | FK\_DISPOSITIVOS\_PARALELOS | Paralelos | Dispositivos | 0,n | 1,1 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Para una mayor comprensión del sistema basado en IoT se muestra el diagrama de bloques donde se ilustran las operaciones de control en el sistema, representando pictóricamente la función de cada elemento físico; cada bloque del diagrama, denominado Bloque Funcional, consiste en un rectángulo que en su centro muestra la operación matemática aplicada a la señal de entrada (etiquetada con una flecha que entra al bloque) y que produce la señal de salida (etiquetada con una flecha que sale del bloque)

Figura 17.

Diagrama de Bloques del Sistema Basado en IoT



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Generación de pruebas.**

Mediante las pruebas realizadas con los dispositivos electrónicos se construyó los resultados esperados y resultados obtenidos*.*

Tabla 48.


Resultados cuantitativos de la generación de pruebas

|  |  |
| --- | --- |
| Requisito funcional – Activar Bluetooth | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Encender Bluetooth | Reconocimiento del dispositivo bluetooth para la conexión con los dispositivos electrónicos y el vínculo con el dispositivo móvil. |
| **Resultado obtenido** |
| El dispositivo bluetooth detecta y conecta en el lapso de 10 segundos con el móvil. |
| Requisito funcional – Activar/desactivar luz | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Encender/apagar luces | El sistema envía la señal de encender las luces en un lapso de 2 segundo cada hilera; al apagarse las luces respetan el mismo intervalo |
| **Resultado obtenido** |
| Las luces son accionadas de forma automática a través de sistema, respetando el intervalo de encendido y apagado. |
| Requisito funcional – Activar cerradura | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Abrir puerta | Apertura la puerta a través del dispositivo móvil, manteniéndola accionada automáticamente por 2 segundo y luego debe ser liberada. |
| **Resultado obtenido** |
| La puerta es abierta por medio del sistema, cumpliendo el transcurso del tiempo para mantener la vida útil de la cerradura. |
| Requisito funcional – Activar/desactivar A/C | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Encender/apagar aire acondicionado | El aire acondicionado será activado o encendido de forma automática a través del sistema móvil, el mismo tendrá un temporizador que consiste 5 minutos después de encenderse cambie de temperatura a 18 grados; y al apagar sea en milésima de segundo. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema envía el encendido del aire acondicionado el mismo que se acciona y cambia de temperatura en el tiempo correcto y se apaga de forma correcta. |
| Requisito funcional – Activar/desactivar proyector | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Encender/apagar proyector | Es encendido por medio del sistema móvil, dentro del sistema debe ser presionado 2 veces para que sea enviada la señal al proyector, este mismo tiene un retardo de 5 a 10 segundos para visualizar la proyección; al apagar el proyector dentro de la app, en el botón “apagar” se debe presionar 2 veces de forma rápida. |
| **Resultado obtenido** |
| El proyector efectivamente es encendido siguiendo las directrices y cumpliendo con los tiempos que han sido establecidos, sin embargo, se debe considerar la distancia en la que se emite la señal, la que en ocasiones es un factor de incumpliendo con el requisito esperado. |
| Requisito funcional – Verificar código RFID | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Lectura de tarjeta RFID | El RFID es encendido de forma manual, la lectura de la tarjeta RFID consiste en ser expuesta sobre la antena lectora que se encuentra emitiendo una luz roja, al leer la tarjeta y si se encuentra habilitado al acceso cambia de color verde. |
| **Resultado obtenido** |
| Mantiene una lectura correcta de las tarjetas RFID, además de controlar la asistencia con la comprobación del código y la emisión de luz de la antena RFID. |
| Requisito funcional – Verificar huella digital | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Lectura de Huellas Digitales | La lectura consiste en colocar el dedo pulgar en el sensor de huellas digitales, que se encuentra emitiendo una luz verde, al recocer la huella y si se encuentra habilitado al acceso genera un destello de luz. |
| **Resultado obtenido** |
| Mantiene una lectura correcta de las huellas digitales, además de detectar al estudiante con la comprobación del código y la emisión de del destello de luz en el sensor de huellas digitales. |
| Requisito funcional – Registrar estado de los dispositivos electrónicos | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Registrar nuevo estado de los dispositivos electrónicos | El sistema almacena el nuevo estado de los estados de cada dispositivo electrónico, como el encendido o apagado, los estados son observados en la aplicación móvil. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema almacena el nuevo estado de los dispositivos electrónicos correctamente |
| Requisito funcional – Registro de fotografías de docentes | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Registrar fotografías de nuevo docentes | Por medio de la Cámara IP se toman las fotografías del docente para ser registrado y otorgarle el acceso respectivo al aula de clase, mediante el reconocimiento facial. |
| **Resultado obtenido** |
| La Cámara IP detecta el rostro de forma inmediata, siempre que no haya mucha luz, al detectar toma las fotografías del docente y son registradas. |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 18.


Prueba de encendido/apagado bombillas de luces



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 19.


Prueba Apagado Total



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 20.


Prueba de encendido/apagado de proyector



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 21.


Prueba de encendido de A/C



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 22.


Prueba de apagado de A/C



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 23.

Ejecución de código Arduino



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Los resultados cuantitativos de las diferentes pruebas realizadas se detallan a continuación:

Tabla 49.

Resultados de pruebas de bluetooth

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas Bluetooth** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 3 | 7 |
| 2 | 10/11/2020 | 5 | 5 |
| 3 | 11/11/2020 | 7 | 3 |
| 4 | 12/11/2020 | 9 | 1 |
| 5 | 13/11/2020 | 8 | 2 |
| 6 | 16/11/2020 | 6 | 4 |
| 7 | 17/11/2020 | 10 | 0 |
| 8 | 18/11/2020 | 10 | 0 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 24.

Resultados de pruebas de bluetooth

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 50.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de luces

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas encender/apagar luz** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 2 | 8 |
| 2 | 10/11/2020 | 7 | 3 |
| 3 | 11/11/2020 | 4 | 6 |
| 4 | 12/11/2020 | 9 | 1 |
| 5 | 13/11/2020 | 5 | 5 |
| 6 | 16/11/2020 | 9 | 1 |
| 7 | 17/11/2020 | 9 | 1 |
| 8 | 18/11/2020 | 10 | 0 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 25.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de luces

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 51.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de aire acondicionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas encender/apagar AC** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 8 | 2 |
| 2 | 10/11/2020 | 9 | 1 |
| 3 | 11/11/2020 | 7 | 3 |
| 4 | 12/11/2020 | 6 | 2 |
| 5 | 13/11/2020 | 5 | 6 |
| 6 | 16/11/2020 | 9 | 1 |
| 7 | 17/11/2020 | 10 | 0 |
| 8 | 18/11/2020 | 10 | 0 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 26.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de aire acondicionado

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 52.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de proyector

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas encender/apagar proyector** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 1 | 9 |
| 2 | 10/11/2020 | 4 | 6 |
| 3 | 11/11/2020 | 3 | 7 |
| 4 | 12/11/2020 | 5 | 5 |
| 5 | 13/11/2020 | 8 | 2 |
| 6 | 16/11/2020 | 7 | 3 |
| 7 | 17/11/2020 | 7 | 3 |
| 8 | 18/11/2020 | 8 | 2 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 27.

Resultados de pruebas de encendido y apagado de proyector

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 53.

Resultados de pruebas de abrir cerradura de la puerta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas Abrir cerradura de la puerta** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 9 | 1 |
| 2 | 10/11/2020 | 8 | 2 |
| 3 | 11/11/2020 | 9 | 1 |
| 4 | 12/11/2020 | 7 | 3 |
| 5 | 13/11/2020 | 9 | 1 |
| 6 | 16/11/2020 | 9 | 1 |
| 7 | 17/11/2020 | 8 | 2 |
| 8 | 18/11/2020 | 9 | 1 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 28.

Resultados de pruebas de abrir cerradura de la puerta

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 54.

Resultados de pruebas de lectura de tarjetas RFID

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas Lectura de tarjetas RFID** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 9 | 1 |
| 2 | 10/11/2020 | 8 | 2 |
| 3 | 11/11/2020 | 9 | 1 |
| 4 | 12/11/2020 | 7 | 3 |
| 5 | 13/11/2020 | 9 | 1 |
| 6 | 16/11/2020 | 9 | 1 |
| 7 | 17/11/2020 | 8 | 2 |
| 8 | 18/11/2020 | 9 | 1 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 29.

Resultados de pruebas de lectura de tarjetas RFID

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 55.

Resultados de pruebas de lectura de huellas digitales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prueba Lectura de huella digitales** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 2 | 8 |
| 2 | 10/11/2020 | 0 | 10 |
| 3 | 11/11/2020 | 1 | 9 |
| 4 | 12/11/2020 | 4 | 6 |
| 5 | 13/11/2020 | 7 | 3 |
| 6 | 16/11/2020 | 9 | 1 |
| 7 | 17/11/2020 | 8 | 2 |
| 8 | 18/11/2020 | 9 | 1 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 30.

Resultados de pruebas de lectura de huellas digitales

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 56.

Resultados de pruebas de fotografías del docente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas Registro de fotografías del docente** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Éxito** | **Fracaso** |
| 1 | 9/11/2020 | 2 | 8 |
| 2 | 10/11/2020 | 1 | 9 |
| 3 | 11/11/2020 | 5 | 5 |
| 4 | 12/11/2020 | 3 | 7 |
| 5 | 13/11/2020 | 8 | 2 |
| 6 | 16/11/2020 | 6 | 4 |
| 7 | 17/11/2020 | 9 | 1 |
| 8 | 18/11/2020 | 8 | 2 |
| 9 | 19/11/2020 | 10 | 0 |
| 10 | 20/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 57.

Resultados de pruebas de fotografías del docente

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Generación de software.**

Mediante las pruebas realizadas con el sistema móvil se construyó los resultados esperados y resultados obtenidos. Se debe mencionar que los diferentes códigos de programación fueron escritos mecánicamente por los autores en los IDE de Netbeans y Arduino.

Tabla 58.

Resultados de la generación de software

|  |  |
| --- | --- |
| Requisito funcional – Acceder al aula de clases | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Ingreso al aula y habilitación de los dispositivos electrónicos. | El sistema posee un usuario al cual deja acceder al aula de clases que le corresponde permitiendo habilitar los dispositivos electrónicos al ingreso de forma automática y desde la aplicación móvil. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema efectivamente posee los usuarios que han sido registrados mediante el reconocimiento facial y permite el acceso al docente |
| Requisito funcional – Identificación del usuario en el sistema | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Autenticación de usuario | El sistema consulta el registro del docente con sus datos personales, además al mismo se le asignas las asignaturas con su respectivo horario. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema efectivamente consulta los usuarios que han sido registrados y vinculados a la información de cada uno de ellos. |
| Requisito funcional – Modificar contraseña del usuario | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Modificar contraseña del usuario | El sistema actualiza los datos personales del usuario |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema registra efectivamente logro modificar los registros de los usuarios. |
| Requisito funcional – Gestionar los horarios de Inicio y Fin de clases | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Consultar próximos horarios programados | El usuario consulta a través de la aplicación el horario para saber el inicio y fin de su clase. |
| **Resultado obtenido** |
| El usuario visualiza efectivamente los detalles de los próximos horarios que están programados. |
| Requisito funcional – Registrar asistencia por RFID | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Asistencia de clases por código de tarjetas RFID | El estudiante al entrar a clases registrará su asistencia por medio de la tarjeta RFID, la misma que posee un código que está registrado, este código permite validar si pertenece a la clase y tendrá asistencia en el sistema. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema valida y registra de forma correcta la asistencia de los alumnos que pertenecen a la clase que corresponde, a través al código de las tarjetas RFID. |
| Requisito funcional - Registrar asistencia por huella digital | |
| Asistencia de clases por huellas digitales | **Resultado Esperado** |
| El estudiante cuando le solicite identificarse, deberá colocar su dedo pulgar en el sensor de huellas, en donde se obtiene un código que está registrado, este código permite validar si pertenece a la clase y tendrá asistencia en el sistema. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema valida y registra de forma correcta la asistencia de los alumnos que pertenecen a la clase que corresponde, a través del escaneo del pulgar en el sensor de huellas digitales. |
| Requisito funcional – Configurar notificaciones de alarmas | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Configurar las notificaciones para emitir las alertas | El sistema configura las notificaciones del inicio de cada clase con un lapso de anterioridad de 5 minutos para el cierre de la clase y el apagado de los dispositivos electrónico. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema envía las notificaciones en la hora exacta, y se apagan los dispositivos electrónicos al tiempo de la finalización de la clase. |
| Requisito funcional – Gestionar el acceso al aula de clases | |
| Prueba | **Resultado Esperado** |
| Autorización al docente del acceso al aula de clases | Mediante el reconocimiento facial se identifica al docente y se validará si le corresponde el acceso a esa aula de clases. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema efectivamente valida el acceso si el docente está asignado dentro de un horario de clases a esa aula. |
| Requisito funcional – Consultas en general | |
| Consultar fechas de asistencias registradas | **Resultado Esperado** |
| Extraer la información solicitada de la base de datos, incluyendo las consultas con envío de parámetros. |
| **Resultado obtenido** |
| El sistema efectivamente obtiene y muestra la información de consultas solicitada. |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Además, se realizaron las pruebas con tres algoritmos que permitan la autenticación facial a través de la cámara IP, que se detallan a continuación:

Tabla 59.

Comparación de los algoritmos de reconocimiento facial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EigenFaces** | **Local Binary Patterns Histogram (LBPH)** | **Fisherfaces** |
| Funciona sobre la base del reconocimiento de características distintas de la cara como los ojos, la nariz, las mejillas y cómo difieren entre sí. Se centra en las áreas de cambio máximo.  Eigen Faces se efectúa de acuerdo a los siguientes pasos:   1. Selección de un componente principal. 2. Comparación de funciones en entrenamiento. 3. Encontrar los más similares entre sí. 4. Obtener el nombre del identificador de acuerdo a la correlación del mejor componente. | Es un enfoque basado en funciones, las funciones locales en se detecta la cara, como los ojos y la nariz y en base a qué reconocimiento se ha realizado.  LBPH se efectúa de acuerdo a los siguientes pasos:   1. Presentar una imagen al reconocedor de rostros. 2. El reconocedor crea un histograma para esa nueva imagen. 3. El nuevo histograma se compara con el nuevo histograma (anterior). 4. Finalmente detecta la mejor coincidencia y devuelve el nombre (etiqueta) asociado con la mejor coincidencia. | El algoritmo de reconocimiento facial de FisherFaces extrae los componentes principales que diferencian a una persona de las demás. En ese sentido, los componentes de un individuo no dominan (se vuelven más útiles) sobre los demás, para lo cual su proceso es el siguiente:   1. Calcular distancia euclidiana de todas las caras 2. Calcular el promedio de cada rostro. 3. Restar dos de uno. 4. Reconstruir dos matrices de dispersión de las clases y entre clases. 5. Generar una matriz W, para maximizar diferencias entre dos matrices de dispersión. 6. Columnas de W son vectores propios 7. El valor resultante es la predicción del espacio LDA. |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

En donde se determinó la utilización del algoritmo LBPH basado en pixeles donde su principio básico corresponde a histogramas, tomando la estructura local de la imagen se resume comparando cada píxel con su vecindario, mostrando una mayor eficiencia y con un ruido de fondo de mínimo.

* + 1. **Refinamiento del modelo.**

Con el fin de mejorar el proyecto desarrollado en esta investigación, se propone los siguientes cambios:

1. Adicionar código para almacenamiento de la base de datos de usuarios en el controlador Arduino, de forma tal que la solución funcione en modo desconectado. Es decir, que no se requiera una conexión estable con el servidor, sino que se actualice la información una vez se restablezca la comunicación.
2. Adicionar código para el almacenamiento de los registros de ingreso en una memoria micro SD, así poder extraer la información desde el controlador Arduino, esta memoria a su vez tendrá un cifrado de seguridad.
3. Agregar entradas y salidas digitales al controlador Arduino y conectar sensores para monitorear el estado de los dispositivos electrónico, es decir supervisar en caso de algún daño.
4. Mayor seguridad en el edificio, debido al sistema integrado de cámaras y control de acceso.
5. Implementación de sistema de alarmas en caso de inundación o incendios conjunto al sistema domótico implementado.
   * 1. **Refinamiento del software.**

El software desarrollado no sufrió modificaciones, el mismo que siendo desarrollado de manera mecánica, solo se hicieron las respectivas correcciones de errores y validaciones de funciones.

* + 1. **Despliegue de software y hardware.**
       1. **Interfaces.**


**Código Arduino**

En el código de Arduino se detalla en primera instancia las librerías que se utilizarán como las del control remoto y RFID, luego inicializa objetos de las librerías a utilizar y establecemos el puerto por donde responderá nuestro infrarrojo. Los puertos que utilizarán cada dispositivo serán los siguientes:

1. Aire acondicionado: Puerto 9
2. Proyector: Puerto 5
3. Luces: Puerto 11 y 12

Figura 31.

Configuración de puertos para los dispositivos eléctricos y electrónicos (ETH)




ELABORADO: Villafuerte y Yánez

En el *setup* se establece la comunicación con el puerto serie en este caso con 9600 baudios y se inicia un modo a los pines en este caso estarán como salida y en alto.

Figura 32.

Configuración de la comunicación con el puerto serie





ELABORADO: Villafuerte y Yánez

En el loop se indica todo el manejo de los dispositivos electrónicos, se ha condicionado por medio de numeración para manipular las acciones que realizan los dispositivos desde la consola de Arduino con el fin de comprobar el funcionamiento; dependiendo de la acción que se tome, este caso input == ‘1’ o input == ‘2’ se encenderán las luces u otro. De esta forma se trabajará, además se utiliza un módulo bluetooth que permita la conexión entre Arduino y la aplicación móvil. En el primer “if” se toma los valores de las tarjetas RFID, que son de gran importancia para la toma de asistencia de los alumnos, el código que se imprime en la consola de Arduino es único.

Figura 33.

Obtención de autenticación por biometría






ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Con respecto al apagado y encendido de los dispositivos electrónicos se lleva mediante funciones que permiten tal acción, es importante destacar que para mantener la comunicación con el proyector se debe conocer los códigos NEC (Código Eléctrico Nacional) de cada acción que se requiera y establecerlo para ser utilizado.

Figura 34.

Configuración de encendido y apagado de los ETH



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + - 1. **Sistema eléctrico – domótico**

El sistema eléctrico – domótico está estructurado por un sistema de cableado eléctrico que permite conectar a los relés, breques, en un solo sistema dependiente. Los primeros breques son de encendido o apagado tanto de la cerradura y de las luces en caso de alguna sobrecarga de energía. En caso de la chapa eléctrica debe estar conectada a un transformador de 12v.


El Arduino es parte fundamental para los procesos que se deben lograr, se conecta al mismo los relés, los sensores infrarrojos y el módulo Bluetooth, dentro de los relés son utilizados tres de ellos, dos para las luces y uno para la chapa eléctrica, además los sensores infrarrojos deben ser directamente apuntados tanto al aire acondicionado como al proyector, para que sea emitida la señal, de la misma forma actúa el módulo bluetooth el cual debe estar expuesto en parte superior del panel de control para mayor precisión en la conexión.

Es importante la implementación de la *protoboard* que permite realizar puentes de neutro y corriente para solventar a los demás dispositivos que necesitan. Es así como se implementa la conexión al Arduino con un cargador con salida de 12v, este mismo voltaje que lo utiliza el RFID. La conexión del RFID se estableció por medio de cable UTP CAT5 que permite establecer conexión con el pin hasta el panel de control en la parte superior.

Como es mencionado anterior su salida es de 12v por lo tanto se realizó una conexión con los cables neutro, corriente y el conector *jack* hembra, de esta forma se obtuvo corriente al RFID. La lectura consiste en la luz que proviene de la antena receptora que en este caso transmite un color rojo al estar encendido y verde al momento de leer una tarjeta RFID con su código. Es así como se estableció las conexiones que permiten realizar el sistema de automatización del aula de clases.

Figura 35.

Sistema eléctrico – domótico



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Evaluación de los resultados.**

Finalmente, con la aplicación móvil y sistema eléctrico-domótica terminados y con todos los cambios destinados a mejorar la usabilidad de ambos componentes, se realizó una última batería de pruebas a cada uno de los perfiles de usuario analizados de la que se obtuvieron los siguientes resultados.

En la tabla presentada, se debe tener en consideración que los pasos o preguntas fueron evaluados por los propios autores, el resultado de esta prueba se obtiene de la respuesta de los mismos autores y dos colaboradores, no se pudo establecer una muestra más amplia por las limitantes y acciones de bioseguridad dispuestas por las entidades de control en referencia a la pandemia por COVID-19 declarada el 11 de marzo de 2020 mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020.

Tabla 60.

Pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil | | | | | |
| Simbología: Siempre (S); Frecuente (F); Ocasional (O); Nunca (N) | | | | | |
| Paso o pregunta | **Perfil de usuario** | **Respuestas** | | | |
| **S** | **F** | **O** | **N** |
| 1. Registrarse en el sistema | Con habilidad en aplicaciones móviles | \* |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| 1. Se vincula a un punto de acceso inalámbrico | Con habilidad en aplicaciones móviles | \* |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| 1. El reconocimiento facial, registra y detecta al docente de forma correcta | Con habilidad en aplicaciones móviles | \* |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| 1. Inicio sesión con usuario registrado | Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. ¿comprende lo que le muestra la pantalla de inicio? | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos |  | **\*** |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. Verifica y actualiza su información personal | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. ¿Comprende la asignación de los horarios de clases que corresponde al usuario que haya iniciado sesión? | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. Apaga y enciende los dispositivos eléctricos de forma inalámbrica | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. ¿comprende cuál es el objetivo de controlar los dispositivos electrónicos? | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos |  | **\*** |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. La lectura de códigos de las tarjetas RFID son ingresadas de forma correcta como la asistencia del alumnado que pertenece a la clase que corresponde | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| Con conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. En algún momento el sistema válido la asistencia de algún alumno | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| Con conocimientos  informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. ¿Recibe la notificación del cierre de clases en el tiempo esperado? | Con habilidad en aplicaciones móviles | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos |  | **\*** |  |  |
| Con conocimientos  informáticos | **\*** |  |  |  |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 61.

Pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico | | | | | |
| Simbología: Siempre (S); Frecuente (F); Ocasional (O); Nunca (N) | | | | | |
| Paso o pregunta | **Perfil de usuario** | **Respuestas** | | | |
| **S** | **F** | **O** | **N** |
| 1. Se vincula el módulo bluetooth de forma rápida con la app móvil | Con conocimientos  informáticos | \* |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| 1. La Cámara IP detecta el rostro con un promedio medio de luz | Con conocimientos  informáticos | \* |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | \* |  |  |  |
| 1. Se ha encendido o apagado los dispositivos electrónicos (luz, A/C, proyector, cerradura eléctrica) sin previo aviso | Con conocimientos  informáticos |  |  |  | **\*** |
| Sin conocimientos informáticos |  |  |  | **\*** |
| 1. Los sensores detectores de movimiento actúan conforme a la presencia o no de personas en el salón de clases | Con conocimientos  informáticos | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |
| 1. El sistema de alimentación en caso de fallo del suministro eléctrico, tiene un terminal que le permite desconectar | Con conocimientos  informáticos | **\*** |  |  |  |
| Sin conocimientos informáticos | **\*** |  |  |  |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Los valores cuantitativos de las pruebas realizadas se detallan a continuación:

Tabla 62.

Resultados de las pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas de Usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Satisfacción** | **Desagrado** |
| 1 | 23/11/2020 | 3 | 7 |
| 2 | 24/11/2020 | 5 | 5 |
| 3 | 25/11/2020 | 7 | 3 |
| 4 | 26/11/2020 | 9 | 1 |
| 5 | 27/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 36.

Resultados de las pruebas de usabilidad sobre el sistema eléctrico – domótico

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Tabla 63.

Resultados de las pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pruebas de Usabilidad sobre la aplicación móvil** | | | |
| **N.** | **Fecha prueba** | **Satisfacción** | **Desagrado** |
| 1 | 23/11/2020 | 4 | 6 |
| 2 | 24/11/2020 | 6 | 7 |
| 3 | 25/11/2020 | 7 | 3 |
| 4 | 26/11/2020 | 8 | 2 |
| 5 | 27/11/2020 | 10 | 0 |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Figura 38.

Resultados de las pruebas de usabilidad sobre la aplicación móvil

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* + 1. **Mantenimiento.**

Dentro de las acciones de mantenimiento se recomiendan las siguientes sugerencias que deben de tenerse en cuenta, con el objetivo de que el sistema siempre se encuentre activo y en funcionamiento óptimo, así como de evitar posibles averías a futuro:

1. Para la protección de los dispositivos domóticos es necesario considerar el correcto dimensionamiento de la puesta a tierra.
2. Mantener en constante supervisión el cuadro eléctrico de distribución, además de tener el protector de sobretensiones transitoria de la red eléctrica para evitar daños en los equipos eléctricos de la instalación.
3. Supervisar el acceso a todas las aulas del edificio a los docentes mediante el reconocimiento facial.
4. Monitoreo del edificio en caso de un corte del suministro eléctrico

Tabla 64.

Programación de las tareas de mantenimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas de mantenimiento | Trimestral | Semestral | Anual |
| * + - 1. Limpieza de los equipos de la instalación y accesorios. | \* |  |  |
| * + - 1. Comprobar si los equipos y accesorios tienen alguna deformación o golpe. |  | \* |  |
| * + - 1. Verificar conexiones y duración de cables, conectores, regletas, entre otros, tanto de alimentación como el de comunicación. |  | \* |  |
| * + - 1. Inspeccionar los componentes de protección, mando y control. | \* |  |  |
| * + - 1. Ajuste de los componentes de protección, mando y control. |  |  | \* |
| * + - 1. Probar las funcionalidades de los sensores y actuadores. | \* |  |  |
| * + - 1. Inspeccionar los parámetros de los dispositivos del sistema eléctrico – domótico. |  | \* |  |
| * + - 1. Revisión y cambio de fuentes de energía de los sistemas domóticos. |  |  | \* |
| * + - 1. Testeo del sistema informático (hardware, software, etc.) |  |  | \* |
| * + - 1. Testeo del sistema de iluminación (sensores y actuadores) | \* |  |  |

ELABORADO: Villafuerte y Yánez

* 1. **Alcances y limitaciones.**
     1. **Alcances.**

El presente proyecto, busca mejorar el proceso de ingreso a las salas de clase tanto para docentes como estudiantes; y, solventar con presura el acceso a las mismas. Para ello se aplicará IoT usando dos tipos de controles biométricos: reconocimiento facial y lector de RFID, para docentes y estudiantes respectivamente. Además, mediante el uso de los dispositivos antes mencionados se realizará el registro automático de la asistencia de los estudiantes. Previamente, se realizará el encendido automático de los recursos eléctricos de las salas de clases, lo cual facilita su respectivo uso y logra que estos aumenten su vida útil.

* + 1. **Limitaciones.**

El sistema está sujeto a varias limitaciones, entre ellas tenemos, las expresiones faciales, la iluminación del ambiente y la posición en que se encuentre el rosto del usuario al momento de realizar la autenticación facial, por lo cual se deben seguir cierto número de restricciones:

* El usuario debe mirar fijamente la cámara del dispositivo de reconocimiento facial.
* La iluminación del ambiente al realizar el reconocimiento facial debe ser óptima.
* El usuario no debe realizar ningún gesto inapropiado al usar el dispositivo de reconocimiento facial.
* El sistema contará con horarios establecidos.
* El sistema podrá ser usado únicamente por las personas mencionadas anteriormente en los alcances del proyecto.

# **CAPÍTULO V**

# **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. 1. **Conclusiones**

* El reconcomiendo facial, utilizado como método biométrico a través de una Cámara IP, facilita el ingreso a las aulas a través de un sistema que atentica el acceso que posee un determinado docente; y con ello evitar que el docente deba de esperar una tercera persona para abrir la cerradura de dicho lugar, mejorando indirectamente la organización del acceso a las diferentes aulas de clases disponible en el edificio.
* La implementación en un área determinada, ubicado en un aula de clases de acuerdo al caso de estudio, interconectó los diferentes equipos eléctricos y electrónicos (ETH) disponibles: aire acondicionado, proyector, bombillas de luces y puerta principal; permitiendo que el docente que tenga el control para el encendido/apagado y apertura de la cerradura; y, de esta manera poder hacer uso de los mismos y evitar llamar a terceras personas que tenga los controles respectivos.
* Gracias a la metodología TDDM4IoTS que integra el *hardware* y *software,* se desarrolló una aplicación móvil que permite el control de los equipos eléctricos y electrónicos (ETH) a través de una interfaz amigable al usuario, la misma que combinada con actividades académicas, como tomar asistencias, visualizar asistencias y horarios de clases, solicitar permisos temporales a aulas, entre otros.
  1. **Recomendaciones**
* Se debe mencionar que como todo lector biométrico la posición de las áreas a escanear debe ser adecuada, para ello se debería colocar fichas informativas de la postura facial a realizar que permita realizar la autenticación facial con mayor precisión, de igual manera evitar colocar elementos que puedan afectar la iluminación de la Cámara IP.
* Mantener una conexión a Internet específicamente para el sistema basado en IoT, con un servicio de red estable y limitado a terceros; y, de esta manera la interconexión de los equipos eléctricos y electrónicos (ETH) puedan funcionar de manera óptima; y, evitar que personas no autorizadas manipulen los microcontroladores Arduino para evitar desconexiones en el sistema.
* Agregarle a la aplicación móvil módulos que permitan llevar a cabo otras actividades académicas, y/o vincular directamente al Sistema de Gestión Académica, recordando que el sistema realizado es un prototipo de prueba; en donde se podrían incluir nuevas actividades que beneficien las acciones académicas de los docentes.

# **CAPÍTULO VI**

**BIBLIOGRAFÍA**

**BIBLIOGRAFÍA**

[1] Ashton K., “That ‘Internet of Things’ Thing,” *RFID J.*, p. 4986, 2009.

[2] J. Pan, R. Jain, S. Paul, and T. Vu, “An Internet of Things Framework for Smart Energy in Buildings: Designs, Prototype, and Experiments,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 22, no. 6, pp. xix–xxvi, 2012, doi: 10.1109/JIOT.2015.2413397.

[3] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A survey,” *Comput. Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010.

[4] E. Z. Tragos, M. Foti, M. Surligas, G. Lambropoulos, S. Pournaras, and S. Papadakis, “An IoT Based Intelligent Building Management System for Ambient Assisted Living,” *2015 IEEE Int. Conf. Commun. Work. ICCW 2015*, pp. 246–252, 2015, doi: 10.1109/ICCW.2015.7247186.

[5] O. Chan, J. Sandoval, and J. Peña, “Internet De Las Cosas Para Controlar El Encendido Y Apagado De Aires Acondicionados Y Luminarias,” *Pist. Educ.*, vol. 38, no. 122, pp. 100–119, 2016, [Online]. Available: http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/677#.Wt-jOWLwvd4.mendeley.

[6] D. Torres *et al.*, *Gestión sostenible de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en América Latina*, Segunda Ed. Ginebra - Suiza, 2017.

[7] S. De La Torre and S. Báez, “Análisis del consumo energético-eléctrico de la Univesidad San Francisco de Quito.,” Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador, 2019.

[8] V. Sharma and R. Tiwari, “A Review Paper on ‘IOT’ & It’s Smart Applications,” *Int. J. Sci. Eng. Technol. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 472–476, 2016.

[9] G. M. Lee, N. Crespi, J. K. Choi, and M. Boussard, “Internet of Things,” in *Evolution of Telecommunication Services: The Convergence of Telecom and Internet: Technologies and Ecosystems*, E. Bertin, N. Crespi, and T. Magedanz, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 257–282.

[10] M. Ammar, G. Russello, and B. Crispo, “Internet of Things: A survey on the security of IoT frameworks,” *J. Inf. Secur. Appl.*, vol. 38, pp. 8–27, Feb. 2018, doi: 10.1016/J.JISA.2017.11.002.

[11] P. P. Ray, “A survey on Internet of Things architectures,” *J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci.*, vol. 30, no. 3, pp. 291–319, Jul. 2018, doi: 10.1016/J.JKSUCI.2016.10.003.

[12] R. van Kranenburg and S. Dodson, *The internet of things : a critique of ambient technology and the all-seeing network of RFID*. Institute of Network Cultures, 2008.

[13] M. S. Mahdavinejad, M. Rezvan, M. Barekatain, P. Adibi, P. Barnaghi, and A. P. Sheth, “Machine learning for internet of things data analysis: a survey,” *Digit. Commun. Networks*, vol. 4, no. 3, pp. 161–175, Aug. 2018, doi: 10.1016/J.DCAN.2017.10.002.

[14] Y. Qin, Q. Z. Sheng, N. J. G. Falkner, S. Dustdar, H. Wang, and A. V. Vasilakos, “When things matter: A survey on data-centric internet of things,” *J. Netw. Comput. Appl.*, vol. 64, no. 1 April 2016, pp. 137–153, Apr. 2016, doi: 10.1016/j.jnca.2015.12.016.

[15] M. Ma, P. Wang, and C.-H. Chu, “LTCEP: Efficient Long-Term Event Processing for Internet of Things Data Streams,” in *2015 IEEE International Conference on Data Science and Data Intensive Systems*, Dec. 2015, pp. 548–555, doi: 10.1109/DSDIS.2015.54.

[16] B. Payam and S. Amit, “The Internet of Things: The Story So Far,” *IEEE Internet of Things*, 2014. https://iot.ieee.org/conferences-events/wf-iot-2014-videos/17-newsletter/september-2014.html (accessed Feb. 10, 2020).

[17] Z. Sheng, S. Yang, Y. Yu, A. Vasilakos, J. Mccann, and K. Leung, “A survey on the ietf protocol suite for the internet of things: standards, challenges, and opportunities,” *IEEE Wirel. Commun.*, vol. 20, no. 6, pp. 91–98, Dec. 2013, doi: 10.1109/MWC.2013.6704479.

[18] F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, and S. Addepalli, “Fog computing and its role in the internet of things,” in *Proceedings of the first edition of the MCC workshop on Mobile cloud computing - MCC ’12*, 2012, p. 13, doi: 10.1145/2342509.2342513.

[19] P. Dutta Pramanik, S. Pal, A. Brahmachari, and P. Choudhury, “Processing IoT Data: From Cloud to Fog-It’s Time to Be Down to Earth,” IGI Global, 2018, pp. 124–148.

[20] P. Sethi and S. R. Sarangi, “Internet of Things: Architectures, Protocols, and Applications,” *J. Electr. Comput. Eng.*, vol. 2017, pp. 1–25, 2017, doi: 10.1155/2017/9324035.

[21] D. Zeng, S. Guo, and Z. Cheng, “The Web of Things: A Survey (Invited Paper),” *J. Commun.*, vol. 6, no. 6, Sep. 2011, doi: 10.4304/jcm.6.6.424-438.

[22] S. Sebastian and P. P. Ray, “Development of IoT Invasive Architecture for Complying with Health of Home,” in *International Conference on Computing and Communication Systems (I3CS)*, 2015, pp. 79–83.

[23] P. P. Ray, “A survey on Internet of Things architectures,” *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 30, no. 3. King Saud bin Abdulaziz University, pp. 291–319, Jul. 01, 2018, doi: 10.1016/j.jksuci.2016.10.003.

[24] G. Chen, J. P. Coon, A. Mondal, B. Allen, and J. A. Chambers, “Performance analysis for multihop full-duplex IoT networks subject to poisson distributed interferers,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, no. 2, pp. 3467–3479, Apr. 2019, doi: 10.1109/JIOT.2018.2885756.

[25] Jennifer King and Christopher Perry, “Smart Buildings: Using Smart Technology to Save Energy in Existing Buildings,” *Am. Counc. an Energy-Efficient Econ.*, no. February, pp. 1–46, 2017.

[26] H. J. Pittman, “What You Need to Know About GHB,” *Nursing (Lond).*, vol. 32, no. 11, pp. 32cc6-32cc7, 2002, doi: 10.1097/01.NURSE.0000261827.43049.f9.

[27] J. Sinopoli, “What Is a Smart Building?,” in *Smart Building Systems for Architects, Owners and Builders*, Elsevier, 2010, pp. 1–5.

[28] C. End and E. Solution, “Implementation of Smart Buiulding (A Complete End to End Solution for Smart Building System),” vol. 38, pp. 15–20, 2018.

[29] A. Ramón, “Sensores, actuadores y elementos del sistema de control,” Madrid, España, 2010. Accessed: Sep. 03, 2019. [Online]. Available: http://www.micronica.es/files/pdfs/SIHD/SIHD\_Sens\_Actu\_EC.pdf.

[30] L. Corona, G. Abarca, and J. Mares, *Sensores y Actuadores*, Primera Ed., no. 43. San Juan Tlihuaca, México: GRUPO EDITORIAL PATRIA, S.A. DE C.V, 2018.

[31] M. Castilla, J. D. Álvarez, M. Berenguel, M. Pérez, F. Rodríguez, and J. L. Guzmán, “Técnicas de Control del Confort en Edificios,” *Rev. Iberoam. Automática e Informática Ind. RIAI*, vol. 7, no. 3, pp. 5–24, Jul. 2010, doi: 10.1016/s1697-7912(10)70038-8.

[32] L. Peña, “Técnicas de desarrollo de aplicaciones distribuidas tolerantes a fallos sobre arquitecturas CORBA y JavaRMI,” p. 299, 2002.

[33] Andrés Pastorini, “Servicios Web REST,” 2016.

[34] L. Richardson and S. Ruby, *RESTful Web Services*, Primera Ed., vol. 5, no. 1. Carolina Norte, Estados Unidos: O’Reilly Media, Inc., 2017.

[35] B. M. Balachandar, *RESTful Java Web Services: A pragmatic guide to designing and building RESTful APIs using Java*, Tercera Ed., vol. 3. London, Reino Unido: Packt Publishing, 2017.

[36] Vargas-Manuel, S.-J. & Castillo-Georgina, and Brambila-Alfredo, “Arduino una Herramienta Accesible para el Aprendizaje de Programación,” *Artículo Rev. Tecnol. e Innovación Septiembre*, vol. 2, no. 4, pp. 810–815, 2015.

[37] B. Rodríguez Morales and W. Vera González, “Desarrollo de una Aplicación Móvil para Matriculación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil (Plan Piloto- I.S.A.C.),” Universidad de Guayaquil, 2017.

[38] X. Zhong and Y. Liang, “Raspberry Pi: An Effective Vehicle in Teaching the Internet of Things in Computer Science and Engineering,” *Electronics*, vol. 5, no. 3, p. 56, 2016, doi: 10.3390/electronics5030056.

[39] D. Palma, J. E. Agudo, H. Sánchez, and M. M. Macías, “An Internet of Things Example: Classrooms Access Control Over Near Field Communication,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 14, no. 4, pp. 6998–7012, 2014, doi: 10.3390/s140406998.

[40] P. Tan, H. Wu, P. Li, and H. Xu, “Teaching Management System with Applications of RFID and IoT Technology,” *Educ. Sci.*, vol. 8, no. 1, p. 26, 2018, doi: 10.3390/educsci8010026.

[41] R. Roy and M. Srinidhi, “A Web Enabled Secured System for Attendance Monitoring and Real Time Location Tracking Using Biometric and Radio Frequency Identification (RFID) Technology,” *2015 Int. Conf. Comput. Commun. Informatics (ICCCI -2015)*, pp. 1–5, 2015, doi: 10.1109/ICSPCT.2014.6885020.

[42] G. Guerrero-Ulloa, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, “IoT-Based System to Help Care for Dependent Elderly,” *Commun. Comput. Inf. Sci.*, vol. 895, pp. 41–55, 2019, doi: 10.1007/978-3-030-05532-5\_4.

[43] G. Guerrero-Ulloa, M. Hornos, and C. Rodríguez-Dominguez, “TDDM4IoTS : A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things ( IoT ) - based Systems,” in *1st International Conference on Applied Technologies ICAT 2019*, Comunications in Computer and Information Science, 2019.


# **CAPÍTULO VII**

**ANEXOS**

# **ANEXOS**


Anexo 1.

Solicitud de autorización de uso y modificación del aula de clases.




Anexo 2.

Autorización para utilización y modificaciones del aula de clases.




Anexo 3.

Factura del contrato con electricista.

****

Anexo 4.


Información de consumo eléctrico de la UTEQ



FUENTE: DIRECTORA FINANCIERA – UTEQ

Anexo 5.

Diagrama físico de base de datos basado en Postgres



ELABORADO: Villafuerte y Yánez

Anexo 6.

Instalación de chapa eléctrica y adecuación de conexiones eléctricas



FUENTE: Villafuerte y Yánez

Anexo 7.

Código en pyton: Clase extractImagesFromServer

|  |
| --- |
| from bs4 import BeautifulSoup  import requests  import urllib  import os  url = 'http://156.96.47.14:8090/images/fotosdocente/'  ext = 'jpg'  ext2 = '/'  path = os.getcwd()  def listDirectory(url):  page = requests.get(url).text  soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')  return [node.get('href') for node in soup.find\_all('a') if node.get('href').endswith(ext2)]  #return soup  def listFiles(url, ext=''):  page = requests.get(url).text  soup = BeautifulSoup(page, 'html.parser')  return [url + '/' + node.get('href') for node in soup.find\_all('a') if node.get('href').endswith(ext)]  for file in listDirectory(url):  for file2 in listFiles(url+file, ext):  img\_data = requests.get(file2).content  e = file2.split('/')  imgdirectory = e[5]  img\_image = e[7]  if not os.path.exists(path + '/images/' + e[5]):  os.makedirs(path+'/images/'+e[5])  with open('images/'+imgdirectory+'/'+e[7], 'wb') as handler:  handler.write(img\_data) |

Anexo 8.

Código en pyton: Clase entrenamiento

|  |
| --- |
| import cv2  import os  import numpy as np  from PIL import Image  import pickle  cascPath = "Cascades/haarcascade\_frontalface\_alt2.xml"  faceCascade = cv2.CascadeClassifier(cascPath)  #reconocimiento con opencv  reconocimiento = cv2.face.LBPHFaceRecognizer\_create()  BASE\_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(\_\_file\_\_))  image\_dir = os.path.join(BASE\_DIR,"images")  current\_id = 0  etiquetas\_id = {}  y\_etiquetas = []  x\_entrenamiento = []  for root, dirs, archivos in os.walk(image\_dir):  for archivo in archivos:  if archivo.endswith("png") or archivo.endswith("jpg"):  pathImagen = os.path.join(root,archivo)  etiqueta = os.path.basename(root).replace(" ", "-")#.lower()  #print(etiqueta,pathImagen)  #Creando las etiquetas  if not etiqueta in etiquetas\_id:  etiquetas\_id[etiqueta] = current\_id  current\_id += 1  id\_ = etiquetas\_id[etiqueta]  #print(etiquetas\_id)  pil\_image = Image.open(pathImagen).convert("L")  tamanio = (550,550)  imagenFinal = pil\_image.resize(tamanio, Image.ANTIALIAS)  image\_array = np.array(pil\_image,"uint8")  #print(image\_array)  rostros = faceCascade.detectMultiScale(image\_array, 1.5 ,5)  for (x,y,w,h) in rostros:  roi = image\_array[y:y+h, x:x+w]  x\_entrenamiento.append(roi)  y\_etiquetas.append(id\_)  #print(y\_etiquetas)  #print(x\_entrenamiento)  with open("labels.pickle",'wb') as f:  pickle.dump(etiquetas\_id, f)  reconocimiento.train(x\_entrenamiento, np.array(y\_etiquetas))  reconocimiento.save("entrenamiento.yml") |

Anexo 9.

Código en pyton: Clase thread

|  |
| --- |
| from threading import Thread  import pickle  import cv2 as cv2, time  import threading  import serial  import time  import urllib.request,json  import numpy as np  class VideoStreamWidget(object):  def \_\_init\_\_(self, src="rtsp://admin:J4m1lc3r3z0@192.168.0.135/ch1-s1?tcp"):  self.etiquetas = {"nombre\_persona": 1}  with open("labels.pickle", 'rb') as f:  self.pre\_etiquetas = pickle.load(f)  self.etiquetas = {v: k for k, v in self.pre\_etiquetas.items()}  self.nombre = ""  self.capture = cv2.VideoCapture(src, cv2.CAP\_FFMPEG)  self.cascPath = "Cascades/haarcascade\_frontalface\_alt2.xml"  self.faceCascade = cv2.CascadeClassifier(self.cascPath)  self.status = 0  self.frame = 0  self.eyeCascade = cv2.CascadeClassifier("Cascades/haarcascade\_eye.xml")  self.smileCascade = cv2.CascadeClassifier("Cascades/haarcascade\_smile.xml")  self.reconocimiento = cv2.face.LBPHFaceRecognizer\_create()  self.reconocimiento.read("entrenamiento.yml")  # Start the thread to read frames from the video stream  self.thread = Thread(target=self.update, args=())  self.thread.daemon = True  self.thread.start()  def update(self):  # Read the next frame from the stream in a different thread  while True:  if self.capture.isOpened():  (self.status, self.frame) = self.capture.read()  time.sleep(.01)  def show\_frame(self):  # Display frames in main program  try:  if (self.frame is not None and self.frame.\_\_sizeof\_\_() == 0):  print("Error reading file")  elif self.status == True:  grises = cv2.cvtColor(self.frame, cv2.COLOR\_BGRA2GRAY)  rostros = self.faceCascade.detectMultiScale(grises, 1.5, 5)  for (x, y, w, h) in rostros:  # print(x,y,w,h)  roi\_gray = grises[y:y + h, x:x + w]  roi\_color = self.frame[y:y + h, x:x + w]  # reconocimiento  id\_, conf = self.reconocimiento.predict(roi\_gray)  if conf >= 45 and conf < 85:  # print(id\_)  # print(etiquetas[id\_])  font = cv2.FONT\_HERSHEY\_SIMPLEX  self.nombre = self.etiquetas[id\_]  print(conf)  if conf > 50:  # print(conf)  self.nombre = "Desconocido"  color = (255, 255, 255)  grosor = 2  cv2.putText(self.frame, self.nombre, (x, y), font, 1, color, grosor, cv2.LINE\_AA)  #img\_item = "my-image.png"  #cv2.imwrite(img\_item, roi\_color)  cv2.rectangle(self.frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)  rasgos = self.smileCascade.detectMultiScale(roi\_gray)  for (ex, ey, ew, eh) in rasgos:  cv2.rectangle(roi\_color, (ex, ey), (ex + ew, ey + eh), (0, 255, 0), 2)  #resize = cv2.resize(self.frame, (640, 360), interpolation=cv2.INTER\_AREA)  resize = cv2.resize(self.frame, None, fx=0.5, fy=0.5)  cv2.imshow('frame', resize)  if self.nombre != 'Desconocido' and self.nombre !='':  print("USUARIO ENCONTRADO: " + self.nombre)  self.nombre = "Desconocido"  #arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0', baudrate=9600, timeout=3.0)  #arduino.write(b'2')  bluetoothSerial = serial.Serial("/dev/rfcomm0", baudrate=9600)  bluetoothSerial.write(b'2')  bluetoothSerial.close()  # arduino = serial.Serial("COM5", 9600)  # time.sleep(2)  # arduino.write(b'7')  # arduino.close()  # time.sleep(5000)  except Exception as e:  print(e)  key = cv2.waitKey(1)  if key == ord('q'):  self.capture.release()  cv2.destroyAllWindows()  exit(1)  def thread\_raiz():  video\_stream\_widget = VideoStreamWidget()  while True:  try:  video\_stream\_widget.show\_frame()  except AttributeError:  pass  def reconigtion():  arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0', baudrate=9600, timeout=3.0)  arduino.close()  arduino.open()  txt = ''  while True:  while arduino.inWaiting() > 0:  txt = str(arduino.readline().decode("utf-8").strip('\n').strip('\r'))  print(txt)  try:  url = 'http://156.96.47.14:8080/ws\_sisgera\_uteq/ws/guardarasistencia?serietarjeta=' + txt  print(url)  response = urllib.request.urlopen(url)  data = json.loads(response.read())  print('Respuesta:'+str(data))  except:  0  if \_\_name\_\_ == '\_\_main\_\_':  x1 = threading.Thread(target=thread\_raiz)  x1.start()  #x2 = threading.Thread(target=reconigtion)  #x2.start() |